FILE_TYPE = LIBRARY_PARTS;
{ Packager-XL run on 16-Nov-2018 AT 13:36:28 }
primitive 'AD56X5_SM-AD5625BRUZ,E024850,TSSOP14-TSSOP14';
  pin
    'LDAC_N':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'ADDR1':
      PIN_NUMBER='(2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(3)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VOUTA':
      PIN_NUMBER='(4)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VOUTC':
      PIN_NUMBER='(5)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'POR':
      PIN_NUMBER='(6)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VREF':
      PIN_NUMBER='(7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'ADDR2':
      PIN_NUMBER='(8)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CLR_N':
      PIN_NUMBER='(9)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VOUTD':
      PIN_NUMBER='(10)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VOUTB':
      PIN_NUMBER='(11)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(12)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'SDA':
      PIN_NUMBER='(13)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'SCL':
      PIN_NUMBER='(14)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='AD56X5';
      BODY_NAME='AD56X5';
      JEDEC_TYPE='TSSOP14';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='14';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI QUAD 12B NANODACS';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='AD5625BRUZ';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='AD5625BRUZ';
      CASE='TSSOP';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='14';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +105C';
      WW_PN='E024850';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/401404';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='AD56X5_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='AD56X5';
      PARENT_PPT_PART='AD56X5_SM-AD5625BRUZ,E024850,TSSOP14';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'AD56X7_SM-AD5627BRMZ,E024847,RM10-RM10';
  pin
    'VOUTA':
      PIN_NUMBER='(1)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VOUTB':
      PIN_NUMBER='(2)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(3)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'LDAC_N':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CLR_N':
      PIN_NUMBER='(5)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'ADDR':
      PIN_NUMBER='(6)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SCL':
      PIN_NUMBER='(7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SDA':
      PIN_NUMBER='(8)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VREFIN':
      PIN_NUMBER='(10)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='AD56X7';
      BODY_NAME='AD56X7';
      JEDEC_TYPE='RM10';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='10';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI DUAL 12BIT NANODACS WITH 5PPM/C ON-CHIP REFERENCE, I2C~
 INTERFACE';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='AD5627BRMZ';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='AD5627BRMZ';
      CASE='MSOP';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='10';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +105C';
      WW_PN='E024847';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/34487';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='AD56X7_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='AD56X7';
      PARENT_PPT_PART='AD56X7_SM-AD5627BRMZ,E024847,RM10';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'AD8000_SM-AD8000YCPZ,E006723,QFN8_3X3_PAD1_75X1_45-QFN8_3X3_PAD1_75X1_45';
  pin
    'NINV':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'OUT':
      PIN_NUMBER='(7)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'INV':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'V+':
      PIN_NUMBER='(8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'V-':
      PIN_NUMBER='(5)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'FB':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PD':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='AD8000';
      BODY_NAME='AD8000';
      JEDEC_TYPE='QFN8_3X3_PAD1_75X1_45';
      PHYS_DES_PREFIX='A';
      CLASS='IC';
      NC_PINS='(6)';
      PINCOUNT='9';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI 1.5GHz ULTRA HI-SPD OP AMP';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='AD8000YCPZ-REEL';
      AVE_COST='USD 2.406';
      MFG_LEAD_TIME='26 WEEKS';
      EOL='10 YEARS';
      VALUE='AD8000YCPZ';
      CASE='QFN';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='9';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='A999-8000-001';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='40901DG1149';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1002232';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E006723';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/910378';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='AD8000_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='AD8000';
      PARENT_PPT_PART='AD8000_SM-AD8000YCPZ,E006723,QFN8_3X3_PAD1_75X1_45';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'AD8066_SM-AD8066ARZ,E004991,SO8-SO8';
  pin
    'NINV':
      PIN_NUMBER='(3,5)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'INV':
      PIN_NUMBER='(2,6)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'OUT':
      PIN_NUMBER='(1,7)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'V+':
      PIN_NUMBER='(8,8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'V-':
      PIN_NUMBER='(4,4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='AD8066';
      BODY_NAME='AD8066';
      JEDEC_TYPE='SO8';
      PHYS_DES_PREFIX='A';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='8';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI HIGH PER 145MHZ FAST FET OP AMPS';
      MFG='ADI';
      MFG_PN='AD8066ARZ';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='AD8066ARZ';
      CASE='SO8';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='8';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='A999-8066-001';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='40901JH905';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1002344';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO 85C';
      WW_PN='E004991';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/10098';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='AD8066_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='AD8066';
      PARENT_PPT_PART='AD8066_SM-AD8066ARZ,E004991,SO8';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'AD8657_V2_SM-AD8657ACPZ,E019277,QFN8_3X3_PAD2_44X1_7-QFN8_3X3_PAD2_44X1_7';
  pin
    'OUT':
      PIN_NUMBER='(1,7,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    '-IN':
      PIN_NUMBER='(2,6,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    '+IN':
      PIN_NUMBER='(3,5,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'V-':
      PIN_NUMBER='(0,0,4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'V+':
      PIN_NUMBER='(0,0,8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(0,0,PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='AD8657_V2';
      BODY_NAME='AD8657_V2';
      JEDEC_TYPE='QFN8_3X3_PAD2_44X1_7';
      PHYS_DES_PREFIX='A';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='9';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI 18V, PREC, uPOWER CMOS RRIO OPAMP';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='AD8657ACPZ-RL';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='AD8657ACPZ';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='9';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1002702';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO 125C';
      WW_PN='E019277';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/176305';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='AD8657_V2_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='AD8657_V2';
      PARENT_PPT_PART='AD8657_V2_SM-AD8657ACPZ,E019277,QFN8_3X3_PAD2_44X1_7';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'AD9963_SM-AD9963BCPZ,E023805,QFN72_10X10_PAD7_1X7_1-QFN72_10X10_PAD7_1X7_1';
  pin
    'AUX33V':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'AUXADCREF':
      PIN_NUMBER='(2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'RXQP':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'RXQN':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'RXGND1':
      PIN_NUMBER='(5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'RXBIAS':
      PIN_NUMBER='(6)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'RX18V':
      PIN_NUMBER='(7)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'RX33V':
      PIN_NUMBER='(8)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'RX18VF':
      PIN_NUMBER='(9)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'RXCML':
      PIN_NUMBER='(10)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'RXGND2':
      PIN_NUMBER='(11)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'RXIN':
      PIN_NUMBER='(12)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'RXIP':
      PIN_NUMBER='(13)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'LDO_EN':
      PIN_NUMBER='(14)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'RESET_N':
      PIN_NUMBER='(15)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SCLK':
      PIN_NUMBER='(16)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CS_N':
      PIN_NUMBER='(17)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SDIO':
      PIN_NUMBER='(18)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DGND1':
      PIN_NUMBER='(19)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DRVDD1':
      PIN_NUMBER='(20)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'TRXD11':
      PIN_NUMBER='(21)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD10':
      PIN_NUMBER='(22)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD9':
      PIN_NUMBER='(23)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD8':
      PIN_NUMBER='(24)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD7':
      PIN_NUMBER='(25)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD6':
      PIN_NUMBER='(26)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD5':
      PIN_NUMBER='(27)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD4':
      PIN_NUMBER='(28)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD3':
      PIN_NUMBER='(29)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD2':
      PIN_NUMBER='(30)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD1':
      PIN_NUMBER='(31)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXD0':
      PIN_NUMBER='(32)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'DRVDD2':
      PIN_NUMBER='(33)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DGND2':
      PIN_NUMBER='(34)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'TRXIQ':
      PIN_NUMBER='(35)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TRXCLK':
      PIN_NUMBER='(36)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXCLK':
      PIN_NUMBER='(37)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'TXIQ/TXNRX':
      PIN_NUMBER='(38)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'TXD11':
      PIN_NUMBER='(39)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD10':
      PIN_NUMBER='(40)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD9':
      PIN_NUMBER='(41)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD8':
      PIN_NUMBER='(42)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD7':
      PIN_NUMBER='(43)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD6':
      PIN_NUMBER='(44)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD5':
      PIN_NUMBER='(45)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD4':
      PIN_NUMBER='(46)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD3':
      PIN_NUMBER='(47)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD2':
      PIN_NUMBER='(48)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD1':
      PIN_NUMBER='(49)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXD0':
      PIN_NUMBER='(50)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'DRVDD3':
      PIN_NUMBER='(51)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DVDD18':
      PIN_NUMBER='(52)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DLL18V':
      PIN_NUMBER='(53)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'DLLFILT':
      PIN_NUMBER='(54)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'CLK18V':
      PIN_NUMBER='(55)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'CLKN':
      PIN_NUMBER='(56)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CLKP':
      PIN_NUMBER='(57)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CLK33V':
      PIN_NUMBER='(58)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'TXQN':
      PIN_NUMBER='(59)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TXQP':
      PIN_NUMBER='(60)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TXVDD1':
      PIN_NUMBER='(61)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'TXCML':
      PIN_NUMBER='(62)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'REFIO':
      PIN_NUMBER='(63)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'TXGND':
      PIN_NUMBER='(64)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'TXIP':
      PIN_NUMBER='(65)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TXIN':
      PIN_NUMBER='(66)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'TXVDD2':
      PIN_NUMBER='(67)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DAC12B':
      PIN_NUMBER='(68)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'DAC12A':
      PIN_NUMBER='(69)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'AUXIO3':
      PIN_NUMBER='(70)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'AUXIO2':
      PIN_NUMBER='(71)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'AUXIN1':
      PIN_NUMBER='(72)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='AD9963';
      BODY_NAME='AD9963';
      JEDEC_TYPE='QFN72_10X10_PAD7_1X7_1';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='73';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI 12-BIT, LOW POWER, BROADBAND MXFE';
      MFG='ADI';
      MFG_PN='AD9963BCPZ';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='AD9963BCPZ';
      CASE='QFN';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='73';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E023805';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/374964';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='AD9963_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='AD9963';
      PARENT_PPT_PART='AD9963_SM-AD9963BCPZ,E023805,QFN72_10X10_PAD7_1X7_1';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADA4805_1_SM-ADA4805-1AKSZ,E018212,SC70-6-SC70-6';
  pin
    'VOUT':
      PIN_NUMBER='(1)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    '+IN':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    '-IN':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'DISABLE_N':
      PIN_NUMBER='(5)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    '-VS':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    '+VS':
      PIN_NUMBER='(6)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADA4805_1';
      BODY_NAME='ADA4805_1';
      JEDEC_TYPE='SC70-6';
      PHYS_DES_PREFIX='A';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='6';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI 105MEGHZ LOW PWR, LOW NOISE, RAIL TO RAIL AMP';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADA4805-1AKSZ-R7';
      AVE_COST='USD 2.7413';
      MFG_LEAD_TIME='17 WEEKS';
      EOL='10 YEARS';
      VALUE='ADA4805-1AKSZ';
      CASE='SC70';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='6';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1002962';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO 125';
      WW_PN='E018212';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/910375';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADA4805_1_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADA4805_1';
      PARENT_PPT_PART='ADA4805_1_SM-ADA4805-1AKSZ,E018212,SC70-6';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADA4940_2_V2_SM-ADA4940-2ACPZ,E017451,QFN24_4X4_PAD2_5X2_5-QFN24_4X4_PAD2_5X2_5';
  pin
    '+IN':
      PIN_NUMBER='(24,6,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    '-IN':
      PIN_NUMBER='(1,7,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    '-FB':
      PIN_NUMBER='(23,5,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    '+FB':
      PIN_NUMBER='(2,8,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    '-OUT':
      PIN_NUMBER='(19,13,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    '+OUT':
      PIN_NUMBER='(18,12,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VOCM':
      PIN_NUMBER='(17,11,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'DISABLE_N':
      PIN_NUMBER='(20,14,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    '+VS1_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,3)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    '+VS1_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    '-VS1_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,21)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    '-VS1_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,22)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    '+VS2_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    '+VS2_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,10)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    '-VS2_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,15)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    '-VS2_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,16)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(0,0,PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADA4940_2_V2';
      BODY_NAME='ADA4940_2_V2';
      JEDEC_TYPE='QFN24_4X4_PAD2_5X2_5';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='25';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI U-LOW PWR, LOW DISTORTION FULLY DIFF ADC DRIVER';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADA4940-2ACPZ-RL';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='ADA4940-2ACPZ';
      CASE='QFN';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='25';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1002998';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO 125C';
      WW_PN='E017451';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/78576';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADA4940_2_V2_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADA4940_2_V2';
      PARENT_PPT_PART='ADA4940_2_V2_SM-ADA4940-2ACPZ,E017451,QFN24_4X4_PAD2_5X2_5';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADF4360_9_SM-ADF4360-9BCPZ,E023893,QFN24_4X4_PAD2_3X2_3-QFN24_4X4_PAD2_3X2_3';
  pin
    'CPGND':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'AVDD':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'AGND1':
      PIN_NUMBER='(3)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'RFOUTA':
      PIN_NUMBER='(4)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'RFOUTB':
      PIN_NUMBER='(5)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VVCO':
      PIN_NUMBER='(6)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VTUNE':
      PIN_NUMBER='(7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'AGND2':
      PIN_NUMBER='(8)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'L1':
      PIN_NUMBER='(9)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'L2':
      PIN_NUMBER='(10)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'AGND3':
      PIN_NUMBER='(11)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'CC':
      PIN_NUMBER='(12)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'RSET':
      PIN_NUMBER='(13)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'CN':
      PIN_NUMBER='(14)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'DGND':
      PIN_NUMBER='(15)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'REFIN':
      PIN_NUMBER='(16)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CLK':
      PIN_NUMBER='(17)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'DATA':
      PIN_NUMBER='(18)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'LE':
      PIN_NUMBER='(19)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'DIVOUT':
      PIN_NUMBER='(20)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'DVDD':
      PIN_NUMBER='(21)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'AGND4':
      PIN_NUMBER='(22)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'LD':
      PIN_NUMBER='(23)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CP':
      PIN_NUMBER='(24)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADF4360_9';
      BODY_NAME='ADF4360_9';
      JEDEC_TYPE='QFN24_4X4_PAD2_3X2_3';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='25';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI CLK GEN PLL WITH INTEGRATED VCO';
      MFG='ADI';
      MFG_PN='ADF4360-9BCPZ';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='ADF4360-9BCPZ';
      CASE='LFCSP';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='25';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E023893';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/379748';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADF4360_9_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADF4360_9';
      PARENT_PPT_PART='ADF4360_9_SM-ADF4360-9BCPZ,E023893,QFN24_4X4_PAD2_3X2_3';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADG1404_V2_SM-ADG1404YCPZ,E029836,QFN16_4X4_PAD2_5X2_5-QFN16_4X4_PAD2_5X2_5';
  pin
    'VSS':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='POWER';
    'NC_1':
      PIN_NUMBER='(2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'S1':
      PIN_NUMBER='(3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'S2':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'NC_2':
      PIN_NUMBER='(5)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'D':
      PIN_NUMBER='(6)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'NC_3':
      PIN_NUMBER='(7)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'NC_4':
      PIN_NUMBER='(8)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'S4':
      PIN_NUMBER='(9)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'S3':
      PIN_NUMBER='(10)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(11)';
      PINUSE='POWER';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(12)';
      PINUSE='GROUND';
    'NC_5':
      PIN_NUMBER='(13)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'A1':
      PIN_NUMBER='(14)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A0':
      PIN_NUMBER='(15)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'EN':
      PIN_NUMBER='(16)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADG1404_V2';
      BODY_NAME='ADG1404_V2';
      JEDEC_TYPE='QFN16_4X4_PAD2_5X2_5';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='17';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI ICMOS 4:1 MULTIPLEXER';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADG1404YCPZ-REEL';
      AVE_COST='USD 4.6046';
      MFG_LEAD_TIME='9 WEEKS';
      EOL='6.9 YEARS';
      VALUE='ADG1404YCPZ';
      CASE='QFN';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='17';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E029836';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/679828';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADG1404_V2_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADG1404_V2';
      PARENT_PPT_PART='ADG1404_V2_SM-ADG1404YCPZ,E029836,QFN16_4X4_PAD2_5X2_5';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADG202N_SM-ADG611YRUZ,E022133,TSSOP16-TSSOP16';
  pin
    'IN':
      PIN_NUMBER='(1,16,9,8,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'S':
      PIN_NUMBER='(3,14,11,6,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'D':
      PIN_NUMBER='(2,15,10,7,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,13)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADG202N';
      BODY_NAME='ADG202N';
      JEDEC_TYPE='TSSOP16';
      PHYS_DES_PREFIX='A';
      CLASS='IC';
      NC_PINS='(12)';
      PINCOUNT='16';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI CMOS 5 V/5 V/3 V QUAD SPST SW';
      MFG='ADI';
      MFG_PN='ADG611YRUZ';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='ADG611YRUZ';
      CASE='TSSOP16';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='16';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='40901JH819';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1003395';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E022133';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/10356';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADG202N_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADG202N';
      PARENT_PPT_PART='ADG202N_SM-ADG611YRUZ,E022133,TSSOP16';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADG202N_SM-ADG612YRUZ,E006320,TSSOP16-TSSOP16';
  pin
    'IN':
      PIN_NUMBER='(1,16,9,8,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'S':
      PIN_NUMBER='(3,14,11,6,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'D':
      PIN_NUMBER='(2,15,10,7,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,13)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADG202N';
      BODY_NAME='ADG202N';
      JEDEC_TYPE='TSSOP16';
      PHYS_DES_PREFIX='A';
      CLASS='IC';
      NC_PINS='(12)';
      PINCOUNT='16';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI QUAD SPST SW';
      MFG='ADI';
      MFG_PN='ADG612YRUZ';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='ADG612YRUZ';
      CASE='TSSOP16';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='16';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='40901JH820';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1003397';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E006320';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/10356';
      IMPLEMENTATION='ADG512_5';
      PARENT_PART_TYPE='ADG202N_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADG202N';
      PARENT_PPT_PART='ADG202N_SM-ADG612YRUZ,E006320,TSSOP16';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADOPAMP2_SM-AD8058ARZ,E013610,SO8-SO8';
  pin
    'INV':
      PIN_NUMBER='(2,6,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'NINV':
      PIN_NUMBER='(3,5,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'OUT':
      PIN_NUMBER='(1,7,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'V+':
      PIN_NUMBER='(0,0,8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'V-':
      PIN_NUMBER='(0,0,4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADOPAMP2';
      BODY_NAME='ADOPAMP2';
      JEDEC_TYPE='SO8';
      PHYS_DES_PREFIX='A';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='8';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI HI-PERF VF,325MHz AMP';
      MFG='ADI';
      MFG_PN='AD8058ARZ';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='AD8058ARZ';
      CASE='SOIC';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='8';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO 85C';
      WW_PN='E013610';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/10076';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADOPAMP2_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADOPAMP2';
      PARENT_PPT_PART='ADOPAMP2_SM-AD8058ARZ,E013610,SO8';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADP1614_SM-ADP1614ACPZ,E025247,QFN10_3X3_PAD2_38X1_64-QFN10_3X3_PAD2_38X1_64';
  pin
    'COMP':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'FB':
      PIN_NUMBER='(2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'EN':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'GND1':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND2':
      PIN_NUMBER='(5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'SW1':
      PIN_NUMBER='(6)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'SW2':
      PIN_NUMBER='(7)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VIN':
      PIN_NUMBER='(8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'CLRES/FREQ':
      PIN_NUMBER='(9)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'SS':
      PIN_NUMBER='(10)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADP1614';
      BODY_NAME='ADP1614';
      JEDEC_TYPE='QFN10_3X3_PAD2_38X1_64';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='11';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI PIN SELECTABLE, FIXED 3A,STEP-UP, PWM DC-TO-DC SWITCHI~
NG CONVERTER';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADP1614ACPZ-R7';
      AVE_COST='USD 1.5564';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.0 YEARS';
      VALUE='ADP1614ACPZ';
      CASE='LFCSP';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='11';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E025247';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/452194';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADP1614_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADP1614';
      PARENT_PPT_PART='ADP1614_SM-ADP1614ACPZ,E025247,QFN10_3X3_PAD2_38X1_64';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADP198_SM-ADP198ACBZ-11,E024730,WLCSP4-2-WLCSP4-2';
  pin
    'VIN':
      PIN_NUMBER='(A1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'EN':
      PIN_NUMBER='(B1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(B2)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VOUT':
      PIN_NUMBER='(A2)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADP198';
      BODY_NAME='ADP198';
      JEDEC_TYPE='WLCSP4-2';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='4';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI HIGH-SIDE PWR SW, START-UP TIME 1100US';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADP198ACBZ-11-R7';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='ADP198ACBZ-11';
      CASE='WLCSP';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='4';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E024730';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/428299';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADP198_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADP198';
      PARENT_PPT_PART='ADP198_SM-ADP198ACBZ-11,E024730,WLCSP4-2';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADP2114_SM-ADP2114ACPZ,E008105,QFN32_5X5_PAD3_1X3_1-QFN32_5X5_PAD3_1X3_1';
  pin
    'COMP1':
      PIN_NUMBER='(2)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'COMP2':
      PIN_NUMBER='(7)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'EN1':
      PIN_NUMBER='(28)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'EN2':
      PIN_NUMBER='(13)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'FB1':
      PIN_NUMBER='(32)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'FB2':
      PIN_NUMBER='(9)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'FREQ':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'OPCFG':
      PIN_NUMBER='(6)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PGND1':
      PIN_NUMBER='(22)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PGND2':
      PIN_NUMBER='(21)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PGND3':
      PIN_NUMBER='(20)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PGND4':
      PIN_NUMBER='(19)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PGOOD1':
      PIN_NUMBER='(29)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'PGOOD2':
      PIN_NUMBER='(12)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'SCFG':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SS1':
      PIN_NUMBER='(30)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SS2':
      PIN_NUMBER='(11)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'SW1':
      PIN_NUMBER='(24)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'SW2':
      PIN_NUMBER='(23)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'SW3':
      PIN_NUMBER='(18)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'SW4':
      PIN_NUMBER='(17)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'SYNC_CLKOUT':
      PIN_NUMBER='(5)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'V1SET':
      PIN_NUMBER='(31)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'V2SET':
      PIN_NUMBER='(10)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VIN1':
      PIN_NUMBER='(27)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VIN2':
      PIN_NUMBER='(26)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VIN3':
      PIN_NUMBER='(25)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VIN4':
      PIN_NUMBER='(14)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VIN5':
      PIN_NUMBER='(15)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VIN6':
      PIN_NUMBER='(16)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADP2114';
      BODY_NAME='ADP2114';
      JEDEC_TYPE='QFN32_5X5_PAD3_1X3_1';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='33';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI DUAL CONFIG SYNC PWM STEPDOWN DC-DC REG';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADP2114ACPZ-R7';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='ADP2114ACPZ';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='33';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1559_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='1003748';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO 85C';
      WW_PN='E008105';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/187720';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADP2114_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADP2114';
      PARENT_PPT_PART='ADP2114_SM-ADP2114ACPZ,E008105,QFN32_5X5_PAD3_1X3_1';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADP237X_SM-ADP2370ACPZ-R7,E016641,QFN8_3X3_PAD2_44X1_7-QFN8_3X3_PAD2_44X1_7';
  pin
    'VIN':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'FSEL':
      PIN_NUMBER='(2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'EN':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SYNC':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'FB':
      PIN_NUMBER='(5)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PG':
      PIN_NUMBER='(6)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'SW':
      PIN_NUMBER='(7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'PGND':
      PIN_NUMBER='(8)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'EPAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADP237X';
      BODY_NAME='ADP237X';
      JEDEC_TYPE='QFN8_3X3_PAD2_44X1_7';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='9';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI LOW QUIESCENT CURRENT BUCK REGULATOR';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADP2370ACPZ-R7';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='ADP2370ACPZ-R7';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='9';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1003777';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO 125C';
      WW_PN='E016641';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/360090';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADP237X_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADP237X';
      PARENT_PPT_PART='ADP237X_SM-ADP2370ACPZ-R7,E016641,QFN8_3X3_PAD2_44X1_7';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADP5074_SM-ADP5074ACPZ,E023965,QFN16_3X3_PAD1_7X1_7-QFN16_3X3_PAD1_7X1_7';
  pin
    'SW':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SLEW':
      PIN_NUMBER='(2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'PGOOD':
      PIN_NUMBER='(3)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'SYNC/FREQ':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SS':
      PIN_NUMBER='(5)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'EN':
      PIN_NUMBER='(6)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'COMP':
      PIN_NUMBER='(7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'FB':
      PIN_NUMBER='(8)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VREF':
      PIN_NUMBER='(9)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(10)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VREG':
      PIN_NUMBER='(11)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'PVIN':
      PIN_NUMBER='(12)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'AVIN':
      PIN_NUMBER='(13)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'NC1':
      PIN_NUMBER='(14)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'NC2':
      PIN_NUMBER='(15)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'NC3':
      PIN_NUMBER='(16)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADP5074';
      BODY_NAME='ADP5074';
      JEDEC_TYPE='QFN16_3X3_PAD1_7X1_7';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='17';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI 2.4A DC-DC INVERTING REGULATOR';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADP5074ACPZ-R7';
      AVE_COST='USD 3.5715';
      MFG_LEAD_TIME='21 WEEKS';
      EOL='10 YEARS';
      VALUE='ADP5074ACPZ';
      CASE='QFN';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='17';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E023965';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/910383';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADP5074_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADP5074';
      PARENT_PPT_PART='ADP5074_SM-ADP5074ACPZ,E023965,QFN16_3X3_PAD1_7X1_7';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADP5589_V2_SM-ADP5589ACPZ-00,E024896,QFN24_3_5X3_5_PAD2_2X2_2-QFN24_3_5X3_5_PAD2_2X2_2';
  pin
    'R7':
      PIN_NUMBER='(1)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'R6':
      PIN_NUMBER='(2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'R5':
      PIN_NUMBER='(3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'R4':
      PIN_NUMBER='(4)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'R3':
      PIN_NUMBER='(5)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'R2':
      PIN_NUMBER='(6)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'R1':
      PIN_NUMBER='(7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'R0':
      PIN_NUMBER='(8)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C0':
      PIN_NUMBER='(9)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C1':
      PIN_NUMBER='(10)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C2':
      PIN_NUMBER='(11)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C3':
      PIN_NUMBER='(12)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C4':
      PIN_NUMBER='(13)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C5':
      PIN_NUMBER='(14)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C6':
      PIN_NUMBER='(15)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C7':
      PIN_NUMBER='(16)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'RST_N':
      PIN_NUMBER='(17)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(18)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'C8':
      PIN_NUMBER='(19)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C9':
      PIN_NUMBER='(20)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'C10':
      PIN_NUMBER='(21)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'SDA':
      PIN_NUMBER='(22)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'SCL':
      PIN_NUMBER='(23)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'INT_N':
      PIN_NUMBER='(24)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADP5589_V2';
      BODY_NAME='ADP5589_V2';
      JEDEC_TYPE='QFN24_3_5X3_5_PAD2_2X2_2';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='25';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI KEYPAD DECODER AND I/O EXPANSION';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADP5589ACPZ-00-R7';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='ADP5589ACPZ-00';
      CASE='LFCSP';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='25';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E024896';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/184529';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADP5589_V2_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADP5589_V2';
      PARENT_PPT_PART='ADP5589_V2_SM-ADP5589ACPZ-00,E024896,QFN24_3_5X3_5_PAD2_2X2_2';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADP7182_V2_SM-ADP7182ACPZ-R7,E017567,QFN8_3X3_PAD2_44X1_7-QFN8_3X3_PAD2_44X1_7';
  pin
    'GND':
      PIN_NUMBER='(6)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'EPAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'ADJ':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'EN':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'NC':
      PIN_NUMBER='(5)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VOUT':
      PIN_NUMBER='(1)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VOUT1':
      PIN_NUMBER='(2)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VIN':
      PIN_NUMBER='(7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VIN1':
      PIN_NUMBER='(8)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADP7182_V2';
      BODY_NAME='ADP7182_V2';
      JEDEC_TYPE='QFN8_3X3_PAD2_44X1_7';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='9';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI LOW NOISE, ADJ LINEAR REG';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADP7182ACPZ-R7';
      AVE_COST='USD 2.8533';
      MFG_LEAD_TIME='6 WEEKS';
      EOL='9.5 YEARS';
      VALUE='ADP7182ACPZ-R7';
      CASE='LFCSP';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='9';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1003903';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO 125C';
      WW_PN='E017567';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/322361';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADP7182_V2_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADP7182_V2';
      PARENT_PPT_PART='ADP7182_V2_SM-ADP7182ACPZ-R7,E017567,QFN8_3X3_PAD2_44X1_7';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ADR34XX_SM-ADR3412ARJZ,E015880,SOT23_6-2-SOT23_6-2';
  pin
    'GND_FORCE':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_SENSE':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'ENABLE':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VIN':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VOUT_SENSE':
      PIN_NUMBER='(5)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VOUT_FORCE':
      PIN_NUMBER='(6)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ADR34XX';
      BODY_NAME='ADR34XX';
      JEDEC_TYPE='SOT23_6-2';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='6';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-ADI MICROPWR V-REF 1.2V OUT';
      MFG='ANALOG DEVICES';
      MFG_PN='ADR3412ARJZ-R7';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='ADR3412ARJZ';
      CASE='SOT23';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='6';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.analog.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='ADD_TO_STOCK';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1003934';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E015880';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/45759';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ADR34XX_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ADR34XX';
      PARENT_PPT_PART='ADR34XX_SM-ADR3412ARJZ,E015880,SOT23_6-2';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAPVAR_SM-5-20PF,100V,N/A,E023860,CSML177W126H67-CSML177W126H67';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAPVAR';
      BODY_NAME='CAPVAR';
      JEDEC_TYPE='CSML177W126H67';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='NON-PREF';
      DESCRIPTION='CAP CER TRIMMER';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='TZC3P200A110R00';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='5-20PF';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='100V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='N/A';
      PPM='+/-500';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-25C TO +85C';
      WW_PN='E023860';
      ALT_PN1='E023861';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/437217';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAPVAR_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAPVAR';
      PARENT_PPT_PART='CAPVAR_SM-5-20PF,100V,N/A,E023860,CSML177W126H67';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.0012UF,25V,5,E012597,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X7R 0402';
      MFG='AVX';
      MFG_PN='04023C122JAT2A';
      AVE_COST='USD 0.0665';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='0.0012uF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.avxcorp.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002572';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E012597';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/454018';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.0012UF,25V,5,E012597,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.001UF,50V,2,E022455,C0603-C0603,C0603L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0603';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='NON-PREF';
      DESCRIPTION='CAP CER C0G(NP0), GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM1885C1H102GA01D';
      AVE_COST='USD 0.0183';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='0.001uF';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='C0603L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='2';
      PPM='+/-30';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E022455';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.001UF,50V,2,E022455,C0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.0022UF,50V,10,E007460,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X7R 0402';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='CC0402KRX7R9BB222';
      AVE_COST='USD 0.0046';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='0.0022uF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='A004-0011-082';
      STOCKROOM_LK='3019408';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1531_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7002848';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E007460';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/306914';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.0022UF,50V,10,E007460,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.0033UF,50V,10,E007461,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP MONO CER 0402';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='CC0402KRX7R9BB332';
      AVE_COST='USD 0.0025';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='0.0033uF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='3019410';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E007461';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/306914';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.0033UF,50V,10,E007461,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.018UF,16V,10,E019653,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X7R';
      MFG='VISHAY';
      MFG_PN='VJ0402Y183KXJCW1BC';
      AVE_COST='USD 0.0056';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='0.018uF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='16V';
      URL='www.vishay.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002650';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E019653';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/26091';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.018UF,16V,10,E019653,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.01UF,25V,10,E022720,C0201-(),C0201';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0201';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM033R61E103KA12D';
      AVE_COST='USD 0.0019';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='0.01uF';
      CASE='0201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E022720';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.01UF,25V,10,E022720,C0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.01UF,25V,10,E022720,C0201-C0201';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0201';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM033R61E103KA12D';
      AVE_COST='USD 0.0019';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='0.01uF';
      CASE='0201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E022720';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.01UF,25V,10,E022720,C0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.047UF,25V,10,E025704,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP MONO CER CHIP FOR AUTOMOTIVE, X7R';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GCM155R71E473KA55D';
      AVE_COST='USD 0.0095';
      MFG_LEAD_TIME='15 WEEKS';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='0.047UF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-50C TO +125C';
      WW_PN='E025704';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/437208';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.047UF,25V,10,E025704,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.068UF,10V,10,E033177,C0402H22-C0402H22,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402H22';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, COMMERCIAL GRADE';
      MFG='KEMET';
      MFG_PN='C0402C683K8PAC7411';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='0.068UF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='10V';
      URL='www.kemet.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E033177';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/454643';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.068UF,10V,10,E033177,C0402H22';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.1UF,16V,20,E017331,C0201-(),C0201';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0201';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM033R61C104ME84D';
      AVE_COST='USD 0.0521';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='0.1uF';
      CASE='0201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='16V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002112';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E017331';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.1UF,16V,20,E017331,C0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.1UF,16V,20,E017331,C0201-C0201';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0201';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM033R61C104ME84D';
      AVE_COST='USD 0.0521';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='0.1uF';
      CASE='0201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='16V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002112';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E017331';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.1UF,16V,20,E017331,C0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.22UF,16V,10,E032715,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X7R, HIGH DIELECTRIC';
      MFG='TAIYO YUDEN';
      MFG_PN='EMK105B7224KV-FR';
      AVE_COST='USD 0.0265';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.9 YEARS';
      VALUE='0.22UF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='16V';
      URL='www.yuden.co.jp';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E032715';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/500087';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.22UF,16V,10,E032715,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-0.47UF,10V,10,E007611,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R 0402';
      MFG='TAIYO YUDEN';
      MFG_PN='LMK105BJ474KV-F';
      AVE_COST='USD 0.0216';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='0.47uF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='10V';
      URL='www.t-yuden.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='A004-0011-077';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='40302JH432';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1482_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7002222';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E007611';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/96956';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-0.47UF,10V,10,E007611,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-1000PF,25V,10,E025706,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP MULTILAYER CER CHIP, HIGH RELIABILITY, X7R';
      MFG='TDK';
      MFG_PN='CGJ2B2X7R1E102K050BA';
      AVE_COST='USD 0.0796';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='1000PF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.tdk.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E025706';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/416751';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-1000PF,25V,10,E025706,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-100PF,50V,5,E024302,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP MONO CER CHIP FOR AUTOMOTIVE, C0G';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GCM1555C1H101JA16D';
      AVE_COST='USD 0.0074';
      MFG_LEAD_TIME='16 WEEKS';
      EOL='7.9 YEARS';
      VALUE='100pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7000684';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E024302';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/437208';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-100PF,50V,5,E024302,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-100UF,6.3V,20,E016591,C1206H71-(),C1206H71';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C1206H71';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM31CR60J107ME39L';
      AVE_COST='USD 0.2512';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='100uF';
      CASE='1206';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='6.3V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002429';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E016591';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-100UF,6.3V,20,E016591,C1206H71';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-10PF,50V,5,E007982,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER MULTILAYER NP0 0402';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='CC0402JRNP09BN100';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.9 YEARS';
      VALUE='10pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='A004-0011-015';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='146_BIN2-6A';
      STOCKROOM_NSH='7002459';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E007982';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/9258';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-10PF,50V,5,E007982,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-10UF,10V,20,E022682,C0603-C0603';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0603';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM188R61A106ME69D';
      AVE_COST='USD 0.0571';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='10uF';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='10V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E022682';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-10UF,10V,20,E022682,C0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-10UF,10V,20,E022682,C0603-C0603,C0603L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0603';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM188R61A106ME69D';
      AVE_COST='USD 0.0571';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='10uF';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='C0603L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='10V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E022682';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-10UF,10V,20,E022682,C0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-120PF,25V,5,E012600,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X7R 0402';
      MFG='AVX';
      MFG_PN='04023C121JAT2A';
      AVE_COST='USD 0.0528';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='120pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.avxcorp.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002581';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E012600';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/454018';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-120PF,25V,5,E012600,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-12PF,50V,1,E033792,C0402-C0402';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER NP0(C0G), HIGH FREQ, HIGH-Q';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GJM1555C1H120FB01D';
      AVE_COST='USD 0.1128';
      MFG_LEAD_TIME='14 WEEKS';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='12PF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E033792';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/895600';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-12PF,50V,1,E033792,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-150PF,50V,5,E012646,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER C0G(NP0), GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM1555C1H151JA01D';
      AVE_COST='USD 0.004';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='150pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E012646';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-150PF,50V,5,E012646,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-15NF,35V,10,E033385,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP MLCC X7R, AUTOMOTIVE GRADE';
      MFG='TDK';
      MFG_PN='CGA2B3X7R1V153K050BB';
      AVE_COST='USD 0.0676';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='15NF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='35V';
      URL='www.tdk.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E033385';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/496981';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-15NF,35V,10,E033385,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-180PF,50V,5,E033222,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP MULTILAYER CER CHIP, HIGH RELIABILITY, C0G, AUTOMOTIVE';
      MFG='TDK';
      MFG_PN='CGJ2B2C0G1H181J050BA';
      AVE_COST='USD 0.1215';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='180PF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.tdk.com';
      TOL='5';
      PPM='+/-30';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E033222';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/497007';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-180PF,50V,5,E033222,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-1PF,25V,0.1PF,E011093,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER C0G NP0 0402';
      MFG='AVX';
      MFG_PN='04023A1R0BAT2A';
      AVE_COST='USD 0.0457';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='1pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.avxcorp.com';
      TOL='0.1pF';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002681';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E011093';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/454018';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-1PF,25V,0.1PF,E011093,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-1PF,50V,0.25PF,E000276,C0402-C0402';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='NON-PREF';
      DESCRIPTION='CAP CER';
      MFG='SAMSUNG';
      MFG_PN='CL05C010CBNC';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='1PF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.samsung.com';
      TOL='0.25PF';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='A004-0011-028';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002273';
      ROHS='N/A';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E000276';
      ALT_PN1='E015427';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/343346';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-1PF,50V,0.25PF,E000276,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-1UF,16V,20,E020695,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM155R61C105MA12D';
      AVE_COST='USD 0.055';
      MFG_LEAD_TIME='39 WEEKS';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='1uF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='16V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO 85C';
      WW_PN='E020695';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-1UF,16V,20,E020695,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-2.2UF,10V,10,E017584,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER CHIP X7S';
      MFG='TDK';
      MFG_PN='C1005X7S1A225K';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='2.2uF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='10V';
      URL='www.component.tdk.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002767';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO 125C';
      WW_PN='E017584';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/380678';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-2.2UF,10V,10,E017584,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-2200PF,50V,10,E024338,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP MULTI-LAYER CER, X7R';
      MFG='SAMSUNG';
      MFG_PN='CL05B222KB5NNNC';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='2200pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.samsungsem.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E024338';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/343346';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-2200PF,50V,10,E024338,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-220PF,50V,5,E018153,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X7R';
      MFG='KEMET';
      MFG_PN='C0402C221J5RACTU';
      AVE_COST='USD 0.0046';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='220pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.kemet.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7002873';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E018153';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/136920';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-220PF,50V,5,E018153,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-22UF,25V,20,E032575,C0805H60-C0805-2,C0805H60';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0805H60';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM21BR61E226ME44L';
      AVE_COST='USD 0.3089';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='9.6 YEARS';
      VALUE='22UF';
      CASE='0805';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='C0805-2';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E032575';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/475631';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-22UF,25V,20,E032575,C0805H60';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-22UF,25V,20,E032575,C0805H60-C0805H60';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0805H60';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X5R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM21BR61E226ME44L';
      AVE_COST='USD 0.3089';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='9.6 YEARS';
      VALUE='22UF';
      CASE='0805';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E032575';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/475631';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-22UF,25V,20,E032575,C0805H60';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-3.9PF,50V,0.1PF,E014597,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER NP0(C0G), HIGH FREQ, HIGH-Q';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GJM1555C1H3R9BB01D';
      AVE_COST='USD 0.0457';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.8 YEARS';
      VALUE='3.9pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='0.1pF';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1567_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7003022';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E014597';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-3.9PF,50V,0.1PF,E014597,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-33PF,50V,5,E000396,C0603-C0603,C0603L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0603';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER NP0';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='CC0603JRNPO9BN330';
      AVE_COST='USD 0.0031';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.9 YEARS';
      VALUE='33pF';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='C0603L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='722029';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7003089';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E000396';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/10721';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-33PF,50V,5,E000396,C0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-3PF,50V,0.05PF,E033791,C0402-C0402';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER NP0(C0G), HIGH FREQ, HIGH-Q';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GJM1555C1H3R0WB01D';
      AVE_COST='USD 0.176';
      MFG_LEAD_TIME='14 WEEKS';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='3PF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='0.05PF';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E033791';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/895597';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-3PF,50V,0.05PF,E033791,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-4.7PF,50V,0.05PF,E021938,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER NP0(C0G), HIGH FREQ, HIGH-Q';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GJM1555C1H4R7WB01D';
      AVE_COST='USD 0.0396';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.8 YEARS';
      VALUE='4.7pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='0.05pF';
      PPM='+/-30';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E021938';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-4.7PF,50V,0.05PF,E021938,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-4.7UF,10V,10,E022491,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='NON-PREF';
      DESCRIPTION='CAP CER X6T, GENERAL PURPOSE';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='GRM155D81A475KE15D';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='4.7UF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='10V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='10';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E022491';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/463003';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-4.7UF,10V,10,E022491,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-47UF,10V,20,E020003,C1206H71-C1206H71';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C1206H71';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='NON-PREF';
      DESCRIPTION='CAP MULTILAYER CER X5R';
      MFG='TAIYO YUDEN';
      MFG_PN='LMK316BJ476ML-T';
      AVE_COST='USD 0.2977';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='47uF';
      CASE='1206';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='10V';
      URL='www.t-yuden.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E020003';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/452558';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-47UF,10V,20,E020003,C1206H71';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-47UF,6.3V,20,E008247,C0805H60-C0805H60';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0805H60';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP HIGH VAL MULTILAYER CER X5R 0805';
      MFG='TAIYO YUDEN';
      MFG_PN='JMK212BJ476MG-T';
      AVE_COST='USD 0.2456';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='47uF';
      CASE='0805';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='(C0805L)';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='6.3V';
      URL='www.taiyo-yuden.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='A004-0008-070';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +85C';
      WW_PN='E008247';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/452558';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-47UF,6.3V,20,E008247,C0805H60';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-5.6NF,50V,5,E033450,C0402H22-C0402H22,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402H22';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER X7R, GENERAL PURPOSE';
      MFG='AVX CORPORATION';
      MFG_PN='04025C562JAT2A';
      AVE_COST='USD 0.2925';
      MFG_LEAD_TIME='20 WEEKS';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='5.6NF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.samsungsen.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E033450';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/454018';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-5.6NF,50V,5,E033450,C0402H22';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-820PF,25V,5,E012598,C0402-C0402,C0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0402';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='NON-PREF';
      DESCRIPTION='CAP CER LOW DIST 0402';
      MFG='TAIYO YUDEN';
      MFG_PN='TMK105SD821JV-F';
      AVE_COST='USD 0.0665';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='820pF';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='C0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='www.taiyo-yuden.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7003493';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E012598';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/341820';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-820PF,25V,5,E012598,C0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CAP_SM-82PF,50V,5,E000414,C0603-C0603,C0603L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CAP';
      BODY_NAME='CAP';
      JEDEC_TYPE='C0603';
      PHYS_DES_PREFIX='C';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CAP CER NP0';
      MFG='PHYCOMP (YAGEO)';
      MFG_PN='2238 867 15829';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='82PF';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='C0603L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='ADD_TO_STOCK_#27';
      STOCKROOM_LK='722078';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7003505';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E000414';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/10721';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CAP_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CAP';
      PARENT_PPT_PART='CAP_SM-82PF,50V,5,E000414,C0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CHOKE4P_SM-190OHMS AT 100MEGHZ,N/A,E019844,L2020_A-L2020_A';
  pin
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N4':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N3':
      PIN_NUMBER='(3)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CHOKE4P';
      BODY_NAME='CHOKE4P';
      JEDEC_TYPE='L2020_A';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='4';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND WIREWOUND COMMON MODE CHOKE COIL FOR POWER LINES';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='DLW5BSM191SQ2';
      AVE_COST='USD 0.8631';
      MFG_LEAD_TIME='8 WEEKS';
      EOL='3.9 YEARS';
      VALUE='190OHMS AT 100MEGHZ';
      CASE='2020';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='4';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E019844';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/443018';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CHOKE4P_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CHOKE4P';
      PARENT_PPT_PART='CHOKE4P_SM-190OHMS AT 100MEGHZ,N/A,E019844,L2020_A';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CHOKE4P_SM-90OHMS AT 100MEGHZ,25,E027226,L0805-4PH39-L0805-4PH39';
  pin
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N4':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N3':
      PIN_NUMBER='(3)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CHOKE4P';
      BODY_NAME='CHOKE4P';
      JEDEC_TYPE='L0805-4PH39';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='4';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='INDUCTOR WIREWOUND COMMON MODE CHOKE COIL, 0.35OHM DCR, 0.33A~
';
      MFG='MURATA';
      MFG_PN='DLW21HN900SQ2L';
      AVE_COST='USD 0.1841';
      MFG_LEAD_TIME='10 WEEKS';
      EOL='3.9 YEARS';
      VALUE='90OHMS AT 100MEGHZ';
      CASE='0805';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='4';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.murata.com';
      TOL='25';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E027226';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/544089';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='CHOKE4P_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CHOKE4P';
      PARENT_PPT_PART='CHOKE4P_SM-90OHMS AT 100MEGHZ,25,E027226,L0805-4PH39';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CN10P_ODD_EVEN_TH-FTSH-105-01-L-D,E018623,CNHDR2X5H219-CNHDR2X5H219';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1,2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(3,4)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N3':
      PIN_NUMBER='(5,6)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N4':
      PIN_NUMBER='(7,8)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N5':
      PIN_NUMBER='(9,10)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CN10P_ODD_EVEN';
      BODY_NAME='CN10P_ODD_EVEN';
      JEDEC_TYPE='CNHDR2X5H219';
      PHYS_DES_PREFIX='P';
      CLASS='IO';
      PINCOUNT='10';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CONN-PCB 1.27MM P MICRO HDR, DUAL ROW';
      MFG='SAMTEC';
      MFG_PN='FTSH-105-01-L-D';
      AVE_COST='USD 1.3171';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='FTSH-105-01-L-D';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='';
      PIN_COUNT='10';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.samtec.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='6002010';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E018623';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/195959';
      PARENT_PART_TYPE='CN10P_ODD_EVEN_TH';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CN10P_ODD_EVEN';
      PARENT_PPT_PART='CN10P_ODD_EVEN_TH-FTSH-105-01-L-D,E018623,CNHDR2X5H219';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CN30P_ODD_EVEN_V2_TH-TSW-115-08-F-D-RA,E021381,CNHDRRA2X15H224-CNHDRRA2X15H224';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1,2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(3,4)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N3':
      PIN_NUMBER='(5,6)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N4':
      PIN_NUMBER='(7,8)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N5':
      PIN_NUMBER='(9,10)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N6':
      PIN_NUMBER='(11,12)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N7':
      PIN_NUMBER='(13,14)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N8':
      PIN_NUMBER='(15,16)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N9':
      PIN_NUMBER='(17,18)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N10':
      PIN_NUMBER='(19,20)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N11':
      PIN_NUMBER='(21,22)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N12':
      PIN_NUMBER='(23,24)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N13':
      PIN_NUMBER='(25,26)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N14':
      PIN_NUMBER='(27,28)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N15':
      PIN_NUMBER='(29,30)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CN30P_ODD_EVEN_V2';
      BODY_NAME='CN30P_ODD_EVEN_V2';
      JEDEC_TYPE='CNHDRRA2X15H224';
      PHYS_DES_PREFIX='P';
      CLASS='IO';
      PINCOUNT='30';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CONN-PCB HDR 30P 0.100 RA';
      MFG='SAMTEC';
      MFG_PN='TSW-115-08-F-D-RA';
      AVE_COST='USD 1.9433';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='TSW-115-08-F-D-RA';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='30';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.samtec.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='ADD_TO_STOCK';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E021381';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/352291';
      PARENT_PART_TYPE='CN30P_ODD_EVEN_V2_TH';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CN30P_ODD_EVEN_V2';
      PARENT_PPT_PART='CN30P_ODD_EVEN_V2_TH-TSW-115-08-F-D-RA,E021381,CNHDRRA2X15H224';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'CN5P_3SHLD_SM-47590-0001,E015753,CNMOLEX47590-0001-CNMOLEX47590-0001';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N3':
      PIN_NUMBER='(3)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N4':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N5':
      PIN_NUMBER='(5)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N6':
      PIN_NUMBER='(SH1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N7':
      PIN_NUMBER='(SH2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N8':
      PIN_NUMBER='(SH3)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='CN5P_3SHLD';
      BODY_NAME='CN5P_3SHLD';
      JEDEC_TYPE='CNMOLEX47590-0001';
      PHYS_DES_PREFIX='P';
      CLASS='IO';
      PINCOUNT='8';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='CONN-PCB RCPT MICRO USB AB';
      MFG='MOLEX';
      MFG_PN='47590-0001';
      AVE_COST='USD 0.4473';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='8.9 YEARS';
      VALUE='47590-0001';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='8 ';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.molex.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='6001617';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E015753';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/454558';
      PARENT_PART_TYPE='CN5P_3SHLD_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='CN5P_3SHLD';
      PARENT_PPT_PART='CN5P_3SHLD_SM-47590-0001,E015753,CNMOLEX47590-0001';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'DIO3P_V3_SM-DB3S406F0L,40V,N/A,E023784,SC89-SC89';
  pin
    'C':
      PIN_NUMBER='(3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'N':
      PIN_NUMBER='(2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'P':
      PIN_NUMBER='(1)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='DIO3P_V3';
      BODY_NAME='DIO3P_V3';
      JEDEC_TYPE='SC89';
      PHYS_DES_PREFIX='D';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='3';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='DB3S406F0L';
      AVE_COST='USD 0.13';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='4.8 YEARS';
      VALUE='DB3S406F0L';
      CASE='SSMini3-F3-B';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='3';
      VOLTAGE='40V';
      URL='www.panasonic.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E023784';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/373721';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='DIO3P_V3_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='DIO3P_V3';
      PARENT_PPT_PART='DIO3P_V3_SM-DB3S406F0L,40V,N/A,E023784,SC89';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'DIOLED_SM-LTST-S220TBKT,3.3V,N/A,E026167,LED0804-LED0804,LED0804_RA';
  pin
    'P':
      PIN_NUMBER='(A)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'N':
      PIN_NUMBER='(C)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='DIOLED';
      BODY_NAME='DIOLED';
      JEDEC_TYPE='LED0804';
      PHYS_DES_PREFIX='DS';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='LED BLUE CLEAR 468NM';
      MFG='LITE-ON TECHNOLOGY';
      MFG_PN='LTST-S220TBKT';
      AVE_COST='USD 0.0608';
      MFG_LEAD_TIME='12 WEEKS';
      EOL='6 YEARS';
      VALUE='LTST-S220TBKT';
      CASE='0804';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='LED0804_RA';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='3.3V';
      URL='www.liteon.com/opto';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='0.076W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-20C TO +80C';
      WW_PN='E026167';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/500330';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='DIOLED_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='DIOLED';
      PARENT_PPT_PART='DIOLED_SM-LTST-S220TBKT,3.3V,N/A,E026167,LED0804';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'DIOSCHOTTKY_SM-MBR130LSFT1G,30V,N/A,E016634,SOD123FL-SOD123FL';
  pin
    'P':
      PIN_NUMBER='(A)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'N':
      PIN_NUMBER='(C)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='DIOSCHOTTKY';
      BODY_NAME='DIOSCHOTTKY';
      JEDEC_TYPE='SOD123FL';
      PHYS_DES_PREFIX='D';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='DIODE SCHOTTKY POWER RECTIFIER';
      MFG='ON SEMICONDUCTOR';
      MFG_PN='MBR130LSFT1G';
      AVE_COST='USD 0.1329';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='5.1 YEARS';
      VALUE='MBR130LSFT1G';
      CASE='SOD-123FL';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='30V';
      URL='www.onsemi.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E016634';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/100090';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='DIOSCHOTTKY_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='DIOSCHOTTKY';
      PARENT_PPT_PART='DIOSCHOTTKY_SM-MBR130LSFT1G,30V,N/A,E016634,SOD123FL';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'DIOSCHOTTKY_SM-PD3S140-7,60V,N/A,E017965,POWERDI323-POWERDI323';
  pin
    'P':
      PIN_NUMBER='(A)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'N':
      PIN_NUMBER='(C)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='DIOSCHOTTKY';
      BODY_NAME='DIOSCHOTTKY';
      JEDEC_TYPE='POWERDI323';
      PHYS_DES_PREFIX='D';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='DIODE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER';
      MFG='DIODES INCORPORATED';
      MFG_PN='PD3S140-7';
      AVE_COST='USD 0.2472';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='5.1 YEARS';
      VALUE='PD3S140-7';
      CASE='PowerDI 323';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='60V';
      URL='www.diodes.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-65C TO +150C';
      WW_PN='E017965';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/132778';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='DIOSCHOTTKY_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='DIOSCHOTTKY';
      PARENT_PPT_PART='DIOSCHOTTKY_SM-PD3S140-7,60V,N/A,E017965,POWERDI323';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'DIOZNR_SM-SMBJ5340B-TP,6V,5,E029884,DO214AA-DO214AA';
  pin
    'P':
      PIN_NUMBER='(A)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'N':
      PIN_NUMBER='(C)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='DIOZNR';
      BODY_NAME='DIOZNR';
      JEDEC_TYPE='DO214AA';
      PHYS_DES_PREFIX='D';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='DIO ZENER';
      MFG='MICRO COMMERCIAL COMPONENTS';
      MFG_PN='SMBJ5340B-TP';
      AVE_COST='USD 0.3933';
      MFG_LEAD_TIME='12 WEEKS';
      EOL='3.9 YEARS';
      VALUE='SMBJ5340B-TP';
      CASE='DO214AA';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='6V';
      URL='www.mccsemi.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='5W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +150C';
      WW_PN='E029884';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/536554';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='DIOZNR_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='DIOZNR';
      PARENT_PPT_PART='DIOZNR_SM-SMBJ5340B-TP,6V,5,E029884,DO214AA';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'DIO_SM-SESD0201X1UN-0020-09,9V,N/A,E022225,D0201-D0201';
  pin
    'P':
      PIN_NUMBER='(A)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'N':
      PIN_NUMBER='(C)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='DIO';
      BODY_NAME='DIO';
      JEDEC_TYPE='D0201';
      PHYS_DES_PREFIX='D';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='DIODE SINGLE CHANNEL SILICON ESD';
      MFG='TE CONNECTIVITY';
      MFG_PN='SESD0201X1UN-0020-09';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='SESD0201X1UN-0020-09';
      CASE='201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='9V';
      URL='www.nxp.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO 125C';
      WW_PN='E022225';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/298991';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='DIO_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='DIO';
      PARENT_PPT_PART='DIO_SM-SESD0201X1UN-0020-09,9V,N/A,E022225,D0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'FERRITE_SM-100OHM,25,E012241,L0805-L0805';
  pin
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='FERRITE';
      ALT_SYMBOLS='()';
      BODY_NAME='FERRITE';
      JEDEC_TYPE='L0805';
      PHYS_DES_PREFIX='E';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND CHIP FERRITE BD';
      MFG='TDK';
      MFG_PN='MPZ2012S101A';
      AVE_COST='USD 0.0441';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='4.7 YEARS';
      VALUE='100OHM';
      CASE='0805';
      JEDEC_REV='A-00';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.tdk.co.jp';
      TOL='25';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7004820';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E012241';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/297421';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='FERRITE_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='FERRITE';
      PARENT_PPT_PART='FERRITE_SM-100OHM,25,E012241,L0805';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'FERRITE_SM-220OHM,25,E016865,L0402-L0402';
  pin
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='FERRITE';
      ALT_SYMBOLS='()';
      BODY_NAME='FERRITE';
      JEDEC_TYPE='L0402';
      PHYS_DES_PREFIX='E';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND CHIP FERRITE BEAD';
      MFG='MURATA MANUFACTURING';
      MFG_PN='BLM15AX221SN1D';
      AVE_COST='USD 0.0264';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='9.2 YEARS';
      VALUE='220OHM';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.murata.com';
      TOL='25';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005055';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E016865';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/74915';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='FERRITE_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='FERRITE';
      PARENT_PPT_PART='FERRITE_SM-220OHM,25,E016865,L0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'FERRITE_SM-600OHMS,25,E007179,L0603-(),L0603';
  pin
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='FERRITE';
      ALT_SYMBOLS='()';
      BODY_NAME='FERRITE';
      JEDEC_TYPE='L0603';
      PHYS_DES_PREFIX='E';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND FERRITE CHIP SM';
      MFG='MURATA MANUFACTURING';
      MFG_PN='BLM18EG601SN1D';
      AVE_COST='USD 0.0693';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='600OHMS';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-00';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.murata-northamerica.com';
      TOL='25';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1005304';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E007179';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/9899';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='FERRITE_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='FERRITE';
      PARENT_PPT_PART='FERRITE_SM-600OHMS,25,E007179,L0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'FSFUSE_SM-0.5A,6V,E016128,F0805-F0805';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='FSFUSE';
      BODY_NAME='FSFUSE';
      JEDEC_TYPE='F0805';
      PHYS_DES_PREFIX='F';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='FUSE PTC RESETTABLE';
      MFG='BEL FUSE';
      MFG_PN='0ZCK0035FF2G';
      AVE_COST='USD 0.0634';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6 YEARS';
      VALUE='0.5A';
      CASE='805';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='6V';
      URL='www.belfuse.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='0.5W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='6002529';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E016128';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/441104';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='FSFUSE_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='FSFUSE';
      PARENT_PPT_PART='FSFUSE_SM-0.5A,6V,E016128,F0805';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ICMT25Q_SM-MT25QU256ABA8E12-1SIT,E027529,TBGA24-TBGA24';
  pin
    'DNU_1':
      PIN_NUMBER='(A2)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_2':
      PIN_NUMBER='(A3)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'RESET#/DNU':
      PIN_NUMBER='(A4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'DNU_3':
      PIN_NUMBER='(A5)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_4':
      PIN_NUMBER='(B1)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'C':
      PIN_NUMBER='(B2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VSS':
      PIN_NUMBER='(B3)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCC':
      PIN_NUMBER='(B4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_5':
      PIN_NUMBER='(B5)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_6':
      PIN_NUMBER='(C1)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'S#':
      PIN_NUMBER='(C2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'DNU_7':
      PIN_NUMBER='(C3)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'W#DQ2':
      PIN_NUMBER='(C4)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DNU_8':
      PIN_NUMBER='(C5)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_9':
      PIN_NUMBER='(D1)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DQ1':
      PIN_NUMBER='(D2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ0':
      PIN_NUMBER='(D3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ3':
      PIN_NUMBER='(D4)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DNU_10':
      PIN_NUMBER='(D5)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_11':
      PIN_NUMBER='(E1)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_12':
      PIN_NUMBER='(E2)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_13':
      PIN_NUMBER='(E3)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_14':
      PIN_NUMBER='(E4)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DNU_15':
      PIN_NUMBER='(E5)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ICMT25Q';
      BODY_NAME='ICMT25Q';
      JEDEC_TYPE='TBGA24';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNTS='24';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC SERIAL NOR FLASH MEMORY, 256MB';
      MFG='MICRON TECHNOLOGY';
      MFG_PN='MT25QU256ABA8E12-1SIT';
      AVE_COST='USD 1.9382';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6 YEARS';
      VALUE='MT25QU256ABA8E12-1SIT';
      CASE='BGA';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='24';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.micron.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E027529';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/557438';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ICMT25Q_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ICMT25Q';
      PARENT_PPT_PART='ICMT25Q_SM-MT25QU256ABA8E12-1SIT,E027529,TBGA24';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ICMT41K256M16_SM-MT41K256M16TW-107:P,E025442,FBGA96_C-FBGA96_C';
  pin
    'VDDQ_1':
      PIN_NUMBER='(A1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DQ13':
      PIN_NUMBER='(A2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ15':
      PIN_NUMBER='(A3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ12':
      PIN_NUMBER='(A7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VDDQ_2':
      PIN_NUMBER='(A8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS_1':
      PIN_NUMBER='(A9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSSQ_1':
      PIN_NUMBER='(B1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VDD_1':
      PIN_NUMBER='(B2)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS_2':
      PIN_NUMBER='(B3)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'UDQS#':
      PIN_NUMBER='(B7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ14':
      PIN_NUMBER='(B8)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VSSQ_2':
      PIN_NUMBER='(B9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VDDQ_3':
      PIN_NUMBER='(C1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DQ11':
      PIN_NUMBER='(C2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ9':
      PIN_NUMBER='(C3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'UDQS':
      PIN_NUMBER='(C7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ10':
      PIN_NUMBER='(C8)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VDDQ_4':
      PIN_NUMBER='(C9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSSQ_3':
      PIN_NUMBER='(D1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VDDQ_5':
      PIN_NUMBER='(D2)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'UDM':
      PIN_NUMBER='(D3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'DQ8':
      PIN_NUMBER='(D7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VSSQ_4':
      PIN_NUMBER='(D8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VDD_2':
      PIN_NUMBER='(D9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS_3':
      PIN_NUMBER='(E1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSSQ_5':
      PIN_NUMBER='(E2)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DQ0':
      PIN_NUMBER='(E3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'LDM':
      PIN_NUMBER='(E7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VSSQ_6':
      PIN_NUMBER='(E8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VDDQ_6':
      PIN_NUMBER='(E9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VDDQ_7':
      PIN_NUMBER='(F1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DQ2':
      PIN_NUMBER='(F2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'LDQS':
      PIN_NUMBER='(F3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ1':
      PIN_NUMBER='(F7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ3':
      PIN_NUMBER='(F8)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VSSQ_7':
      PIN_NUMBER='(F9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSSQ_8':
      PIN_NUMBER='(G1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DQ6':
      PIN_NUMBER='(G2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'LDQS#':
      PIN_NUMBER='(G3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VDD_3':
      PIN_NUMBER='(G7)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS_4':
      PIN_NUMBER='(G8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSSQ_9':
      PIN_NUMBER='(G9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VREFDQ':
      PIN_NUMBER='(H1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VDDQ_8':
      PIN_NUMBER='(H2)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DQ4':
      PIN_NUMBER='(H3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ7':
      PIN_NUMBER='(H7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DQ5':
      PIN_NUMBER='(H8)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VDDQ_9':
      PIN_NUMBER='(H9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'NC_1':
      PIN_NUMBER='(J1)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS_5':
      PIN_NUMBER='(J2)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'RAS#':
      PIN_NUMBER='(J3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CK':
      PIN_NUMBER='(J7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VSS_6':
      PIN_NUMBER='(J8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'NC_2':
      PIN_NUMBER='(J9)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'ODT':
      PIN_NUMBER='(K1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VDD_4':
      PIN_NUMBER='(K2)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'CAS#':
      PIN_NUMBER='(K3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CK#':
      PIN_NUMBER='(K7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VDD_5':
      PIN_NUMBER='(K8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'CKE':
      PIN_NUMBER='(K9)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'NC_3':
      PIN_NUMBER='(L1)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'CS#':
      PIN_NUMBER='(L2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'WE#':
      PIN_NUMBER='(L3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A10/AP':
      PIN_NUMBER='(L7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'ZQ':
      PIN_NUMBER='(L8)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'NC_4':
      PIN_NUMBER='(L9)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS_7':
      PIN_NUMBER='(M1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'BA0':
      PIN_NUMBER='(M2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'BA2':
      PIN_NUMBER='(M3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'NC_5':
      PIN_NUMBER='(M7)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VREFCA':
      PIN_NUMBER='(M8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS_8':
      PIN_NUMBER='(M9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VDD_6':
      PIN_NUMBER='(N1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'A3':
      PIN_NUMBER='(N2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A0':
      PIN_NUMBER='(N3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A12/BC#':
      PIN_NUMBER='(N7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'BA1':
      PIN_NUMBER='(N8)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VDD_7':
      PIN_NUMBER='(N9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS_9':
      PIN_NUMBER='(P1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'A5':
      PIN_NUMBER='(P2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A2':
      PIN_NUMBER='(P3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A1':
      PIN_NUMBER='(P7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A4':
      PIN_NUMBER='(P8)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VSS_10':
      PIN_NUMBER='(P9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VDD_8':
      PIN_NUMBER='(R1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'A7':
      PIN_NUMBER='(R2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A9':
      PIN_NUMBER='(R3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A11':
      PIN_NUMBER='(R7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A6':
      PIN_NUMBER='(R8)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VDD_9':
      PIN_NUMBER='(R9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VSS_11':
      PIN_NUMBER='(T1)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'RESET#':
      PIN_NUMBER='(T2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A13':
      PIN_NUMBER='(T3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A14':
      PIN_NUMBER='(T7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'A8':
      PIN_NUMBER='(T8)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VSS_12':
      PIN_NUMBER='(T9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ICMT41K256M16';
      BODY_NAME='ICMT41K256M16';
      JEDEC_TYPE='FBGA96_C';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='96';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC 4GB: X16 DDR3L SDRAM';
      MFG='MICRON TECHNOLOGY';
      MFG_PN='MT41K256M16TW-107:P';
      AVE_COST='USD 5.0755';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='4 YEARS';
      VALUE='MT41K256M16TW-107:P';
      CASE='BGA';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='96';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.micron.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='+0C TO +95C';
      WW_PN='E025442';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/467616';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ICMT41K256M16_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ICMT41K256M16';
      PARENT_PPT_PART='ICMT41K256M16_SM-MT41K256M16TW-107:P,E025442,FBGA96_C';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ICTPS51206_SM-TPS51206DSQR,E021346,SON10_2X2_PAD1_5X0_9-SON10_2X2_PAD1_5X0_9';
  pin
    'VDDQSNS':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VLDOIN':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VTT':
      PIN_NUMBER='(3)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'PGND':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VTTSNS':
      PIN_NUMBER='(5)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VTTREF':
      PIN_NUMBER='(6)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'S3':
      PIN_NUMBER='(7)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(8)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'S5':
      PIN_NUMBER='(9)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(10)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ICTPS51206';
      BODY_NAME='ICTPS51206';
      JEDEC_TYPE='SON10_2X2_PAD1_5X0_9';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='11';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC 2-A PEAK SINK/SOURCE DDR TERMINATION REG WITH VTTREF BUFFE~
RED REF';
      MFG='TEXAS INSTRUMENTS';
      MFG_PN='TPS51206DSQR';
      AVE_COST='USD 1.2705';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='10 YEARS';
      VALUE='TPS51206DSQR';
      CASE='WSON';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='11';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.ti.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E021346';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/260086';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ICTPS51206_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ICTPS51206';
      PARENT_PPT_PART='ICTPS51206_SM-TPS51206DSQR,E021346,SON10_2X2_PAD1_5X0_9';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ICUSB3320C_SM-USB3320C-EZK,E021334,QFN32_5X5_PAD3_3X3_3-QFN32_5X5_PAD3_3X3_3';
  pin
    'CLKOUT':
      PIN_NUMBER='(1)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'NXT':
      PIN_NUMBER='(2)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'DATA0':
      PIN_NUMBER='(3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DATA1':
      PIN_NUMBER='(4)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DATA2':
      PIN_NUMBER='(5)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DATA3':
      PIN_NUMBER='(6)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DATA4':
      PIN_NUMBER='(7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'REFSEL0':
      PIN_NUMBER='(8)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'DATA5':
      PIN_NUMBER='(9)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DATA6':
      PIN_NUMBER='(10)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'REFSEL1':
      PIN_NUMBER='(11)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'N/C':
      PIN_NUMBER='(12)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DATA7':
      PIN_NUMBER='(13)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'REFSEL2':
      PIN_NUMBER='(14)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'SPK_L':
      PIN_NUMBER='(15)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'SPK_R':
      PIN_NUMBER='(16)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'CPEN':
      PIN_NUMBER='(17)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'DP':
      PIN_NUMBER='(18)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DM':
      PIN_NUMBER='(19)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VDD33':
      PIN_NUMBER='(20)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VBAT':
      PIN_NUMBER='(21)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VBUS':
      PIN_NUMBER='(22)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'ID':
      PIN_NUMBER='(23)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'RBIAS':
      PIN_NUMBER='(24)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'XO':
      PIN_NUMBER='(25)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'REFCLK':
      PIN_NUMBER='(26)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'RESETB':
      PIN_NUMBER='(27)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VDD18_1':
      PIN_NUMBER='(28)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'STP':
      PIN_NUMBER='(29)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'VDD18_2':
      PIN_NUMBER='(30)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'DIR':
      PIN_NUMBER='(31)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VDDIO':
      PIN_NUMBER='(32)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_FLAG':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ICUSB3320C';
      BODY_NAME='ICUSB3320C';
      JEDEC_TYPE='QFN32_5X5_PAD3_3X3_3';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='33';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC HIGH INTEGRATED FULL FEATURED HI-SPEED USB 2.0 ULPI TRANSC~
EIVER';
      MFG='MICROCHIP TECHNOLOGY';
      MFG_PN='USB3320C-EZK';
      AVE_COST='USD 1.4464';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='5.9 YEARS';
      VALUE='USB3320C-EZK';
      CASE='QFN EP';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='33';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.microchip.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E021334';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/259682';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ICUSB3320C_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ICUSB3320C';
      PARENT_PPT_PART='ICUSB3320C_SM-USB3320C-EZK,E021334,QFN32_5X5_PAD3_3X3_3';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'ICXC7Z010_SM-XC7Z010-1CLG225C4334,E025809,CSPBGA225-CSPBGA225';
  pin
    'CFGBVS_0':
      PIN_NUMBER='(F6,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'DONE_0':
      PIN_NUMBER='(M7,0,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'DXP_0':
      PIN_NUMBER='(J7,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'GNDADC_0':
      PIN_NUMBER='(F8,0,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'INIT_B_0':
      PIN_NUMBER='(D5,0,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PROGRAM_B_0':
      PIN_NUMBER='(K6,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'RSVDGND':
      PIN_NUMBER='(E8,0,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'RSVDVCC1':
      PIN_NUMBER='(G4,0,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'RSVDVCC2':
      PIN_NUMBER='(J4,0,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'RSVDVCC3':
      PIN_NUMBER='(H4,0,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'TCK_0':
      PIN_NUMBER='(G9,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'TDI_0':
      PIN_NUMBER='(L7,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'TDO_0':
      PIN_NUMBER='(L8,0,0,0,0,0,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'TMS_0':
      PIN_NUMBER='(L9,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'VCCADC_0':
      PIN_NUMBER='(F7,0,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCBATT_0':
      PIN_NUMBER='(E6,0,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_0':
      PIN_NUMBER='(K8,0,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VN_0':
      PIN_NUMBER='(H8,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'VP_0':
      PIN_NUMBER='(G7,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'VREFN_0':
      PIN_NUMBER='(G8,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'VREFP_0':
      PIN_NUMBER='(H7,0,0,0,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'IO_L1N_T0_34':
      PIN_NUMBER='(0,H12,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L1P_T0_34':
      PIN_NUMBER='(0,G11,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L2N_T0_34':
      PIN_NUMBER='(0,H13,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L2P_T0_34':
      PIN_NUMBER='(0,G12,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L3N_T0_DQS_34':
      PIN_NUMBER='(0,H14,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L3P_T0_DQS_PUDC_B_34':
      PIN_NUMBER='(0,G14,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L4N_T0_34':
      PIN_NUMBER='(0,K15,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L4P_T0_34':
      PIN_NUMBER='(0,J15,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L5N_T0_34':
      PIN_NUMBER='(0,J14,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L5P_T0_34':
      PIN_NUMBER='(0,J13,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L6N_T0_VREF_34':
      PIN_NUMBER='(0,J11,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L6P_T0_34':
      PIN_NUMBER='(0,H11,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L7N_T1_34':
      PIN_NUMBER='(0,N14,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L7P_T1_34':
      PIN_NUMBER='(0,N13,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L8N_T1_34':
      PIN_NUMBER='(0,M15,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L8P_T1_34':
      PIN_NUMBER='(0,L15,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L9N_T1_DQS_34':
      PIN_NUMBER='(0,M14,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L9P_T1_DQS_34':
      PIN_NUMBER='(0,L14,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L10N_T1_34':
      PIN_NUMBER='(0,L13,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L10P_T1_34':
      PIN_NUMBER='(0,K13,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L11N_T1_SRCC_34':
      PIN_NUMBER='(0,K12,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L11P_T1_SRCC_34':
      PIN_NUMBER='(0,K11,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L12N_T1_MRCC_34':
      PIN_NUMBER='(0,M12,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L12P_T1_MRCC_34':
      PIN_NUMBER='(0,L12,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L13N_T2_MRCC_34':
      PIN_NUMBER='(0,N12,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L13P_T2_MRCC_34':
      PIN_NUMBER='(0,N11,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L15N_T2_DQS_34':
      PIN_NUMBER='(0,R15,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L15P_T2_DQS_34':
      PIN_NUMBER='(0,P15,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L16N_T2_34':
      PIN_NUMBER='(0,R11,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L16P_T2_34':
      PIN_NUMBER='(0,P11,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L17N_T2_34':
      PIN_NUMBER='(0,R13,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L17P_T2_34':
      PIN_NUMBER='(0,R12,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L18N_T2_34':
      PIN_NUMBER='(0,P14,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L18P_T2_34':
      PIN_NUMBER='(0,P13,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L19N_T3_VREF_34':
      PIN_NUMBER='(0,N9,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L19P_T3_34':
      PIN_NUMBER='(0,M9,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L20N_T3_34':
      PIN_NUMBER='(0,R8,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L20P_T3_34':
      PIN_NUMBER='(0,R7,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L21N_T3_DQS_34':
      PIN_NUMBER='(0,M11,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L21P_T3_DQS_34':
      PIN_NUMBER='(0,M10,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L22N_T3_34':
      PIN_NUMBER='(0,N8,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L22P_T3_34':
      PIN_NUMBER='(0,N7,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L23N_T3_34':
      PIN_NUMBER='(0,P9,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L23P_T3_34':
      PIN_NUMBER='(0,P8,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L24N_T3_34':
      PIN_NUMBER='(0,R10,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L24P_T3_34':
      PIN_NUMBER='(0,P10,0,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VCCO_34_1':
      PIN_NUMBER='(0,J12,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_34_2':
      PIN_NUMBER='(0,M13,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_34_3':
      PIN_NUMBER='(0,N10,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_34_4':
      PIN_NUMBER='(0,P7,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_34_5':
      PIN_NUMBER='(0,R14,0,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'IO_L1N_T0_AD0N_35':
      PIN_NUMBER='(0,0,E13,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L1P_T0_AD0P_35':
      PIN_NUMBER='(0,0,F12,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L2N_T0_AD8N_35':
      PIN_NUMBER='(0,0,E12,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L2P_T0_AD8P_35':
      PIN_NUMBER='(0,0,E11,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L3N_T0_DQS_AD1N_35':
      PIN_NUMBER='(0,0,F14,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L3P_T0_DQS_AD1P_35':
      PIN_NUMBER='(0,0,F13,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L5N_T0_AD9N_35':
      PIN_NUMBER='(0,0,F15,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IO_L5P_T0_AD9P_35':
      PIN_NUMBER='(0,0,G15,0,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'VCCO_35_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,F11,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_35_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,H15,0,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PS_CLK_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,C7,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'PS_MIO0_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,D8,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO1_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,A5,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO2_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,A8,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO3_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,A7,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO4_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,C8,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO5_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,A9,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO6_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,A10,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO7_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,D9,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO8_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,B6,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO9_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,B5,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO10_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,D6,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO11_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,B10,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO12_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,B7,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO13_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,C6,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO14_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,B9,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO15_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,D10,0,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_POR_B_500':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,C9,0,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'VCCO_MIO0_500_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,A6,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_MIO0_500_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,D7,0,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PS_MIO28_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,A15,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO29_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,D11,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO30_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,B15,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO31_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,C12,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO32_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,E15,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO33_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,C11,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO34_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,D15,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO35_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,A14,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO36_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,B14,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO37_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,C14,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO38_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,A13,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO39_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,D14,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO48_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,B12,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO49_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,D13,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO52_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,A12,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_MIO53_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,C13,0,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_SRST_B_501':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,B11,0,0)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='IN';
    'VCCO_MIO1_501_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,B13,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_MIO1_501_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,C10,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_MIO1_501_3':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,E14,0,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PS_DDR_A0_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,P1,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A1_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,N1,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A2_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,M1,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A3_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,M4,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A4_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,P3,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A5_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,P4,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A6_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,P5,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A7_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,M5,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A8_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,P6,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A9_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,N4,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A10_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,J1,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A11_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,L2,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A12_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,M2,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A13_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,K2,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_A14_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,K1,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_BA0_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,M6,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_BA1_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,R1,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_BA2_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,N6,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_CAS_B_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,R5,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_CKE_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,L3,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_CKN_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,N2,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_CKP_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,N3,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_CS_B_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,R2,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_DM0_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,B1,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_DM1_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,D3,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_DQ0_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,D4,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ1_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,A2,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ2_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,C4,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ3_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,C1,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ4_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,B4,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ5_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,A4,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ6_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,C3,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ7_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,A3,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ8_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,E1,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ9_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,D1,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ10_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,E2,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ11_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,E3,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ12_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,F3,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ13_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,G1,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ14_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,H1,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQ15_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,H2,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQS_N0_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,B2,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQS_N1_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,F2,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQS_P0_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,C2,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DQS_P1_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,G2,0)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'PS_DDR_DRST_B_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,L4,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_ODT_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,K3,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_RAS_B_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,R6,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_VRN_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,J3,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_VRP_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,H3,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'PS_DDR_WE_B_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,R3,0)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      UNKNOWN_LOADING='TRUE';
      PINUSE='OUT';
    'VCCO_DDR_502_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,B3,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_DDR_502_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,E4,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_DDR_502_3':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,F1,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_DDR_502_4':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,J2,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_DDR_502_5':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,M3,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCO_DDR_502_6':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,R4,0)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,A1)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,A11)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_3':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,B8)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_4':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,C5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_5':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,C15)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_6':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,D2)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_7':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,D12)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_8':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,E5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_9':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,E7)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_10':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,E9)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_11':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,F10)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_12':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,G3)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_13':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,G5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_14':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,G13)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_15':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,H6)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_16':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,H10)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_17':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,J5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_18':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,J9)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_19':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,K4)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_20':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,K7)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_21':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,K10)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_22':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,K14)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_23':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,L1)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_24':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,L5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_25':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,L11)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_26':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,M8)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_27':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,N5)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_28':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,N15)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_29':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,P2)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_30':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,P12)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND_31':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,R9)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'PS_DDR_VREF0_502':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,F4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCAUX_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,H9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCAUX_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,J8)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCAUX_3':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,K9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCINT_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,E10)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCINT_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,F9)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCINT_3':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,G10)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCINT_4':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,J10)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCINT_5':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,L10)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCPAUX_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,J6)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCPAUX_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,L6)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCPINT_1':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,G6)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCPINT_2':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,H5)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCPINT_3':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,K5)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'VCCPLL':
      PIN_NUMBER='(0,0,0,0,0,0,F5)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='ICXC7Z010';
      BODY_NAME='ICXC7Z010';
      JEDEC_TYPE='CSPBGA225';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='225';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC ZYNQ-700 ALL PROGRAMMBLE SOC, SLOWEST SPEED GRADE';
      MFG='XILINX';
      MFG_PN='XC7Z010-1CLG225C4334';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='XC7Z010-1CLG225C4334';
      CASE='BGA';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='225';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.xilinx.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1008291';
      ROHS='Y';
      OTR='+0C TO +85C';
      WW_PN='E025809';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/708666';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='ICXC7Z010_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='ICXC7Z010';
      PARENT_PPT_PART='ICXC7Z010_SM-XC7Z010-1CLG225C4334,E025809,CSPBGA225';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-1.5UH,20,E017267,LSMSQ157H83-LSMSQ157H83';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='LSMSQ157H83';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SHIELDED POWER';
      MFG='COILCRAFT';
      MFG_PN='XFL4020-152MEB';
      AVE_COST='USD 316.8333';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='8.9 YEARS';
      VALUE='1.5uH';
      CASE='1515';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7004793';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E017267';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/34386';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-1.5UH,20,E017267,LSMSQ157H83';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-10UH,N/A,E021217,LSMSQ287H161_A-LSMSQ287H161_A';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='LSMSQ287H161_A';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SHIELDED POWER';
      MFG='COILCRAFT';
      MFG_PN='MSS7341-103ML';
      AVE_COST='USD 870.2';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.4 YEARS';
      VALUE='10UH';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E021217';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/100176';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-10UH,N/A,E021217,LSMSQ287H161_A';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-110NH,5,E016398,L9075-L9075';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='L9075';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SM';
      MFG='COILCRAFT';
      MFG_PN='0805LS-111XJLB';
      AVE_COST='USD 740.2';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='110nH';
      CASE='0805';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1552_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E016398';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/8143';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-110NH,5,E016398,L9075';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-180NH,20,E026052,LSMSQ79H41-LSMSQ79H41';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='LSMSQ79H41';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SHIELDED POWER, 3.17A 0.024OHMS DCR';
      MFG='COILCRAFT INC.';
      MFG_PN='EPL2010-181MLB';
      AVE_COST='USD 0.3583';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='8 YEARS';
      VALUE='180NH';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO 85C';
      WW_PN='E026052';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/491689';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-180NH,20,E026052,LSMSQ79H41';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-1UH,20,E015845,LSMSQ157H83-LSMSQ157H83';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='LSMSQ157H83';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SHIELDED POWER';
      MFG='COILCRAFT';
      MFG_PN='XFL4020-102MEB';
      AVE_COST='USD 316.8333';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='8.9 YEARS';
      VALUE='1uH';
      CASE='1515';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7004988';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E015845';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/34386';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-1UH,20,E015845,LSMSQ157H83';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-220NH,2,E024706,L7144-L7144';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='L7144';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SM';
      MFG='COILCRAFT INC.';
      MFG_PN='0603CS-R22XGLW';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='220NH';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='2';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E024706';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/413725';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-220NH,2,E024706,L7144';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-270NH,2,E010087,L7144-L7144';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='L7144';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SM';
      MFG='COILCRAFT';
      MFG_PN='0603CS-R27XGLW';
      AVE_COST='USD 740.2';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.4 YEARS';
      VALUE='270nH';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='2';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005084';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E010087';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/413725';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-270NH,2,E010087,L7144';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-3UH,30,E026905,LSMSQ228H118_A-LSMSQ228H118_A';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='LSMSQ228H118_A';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='INDUCTOR POWER CHOKE SHIELDED WIREWOUND FERRITE, 2.8A 0.03OHM~
 DCR';
      MFG='WURTH ELEKTRONIK';
      MFG_PN='744053003';
      AVE_COST='USD 1.378';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.4 YEARS';
      VALUE='3UH';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.we-online.com';
      TOL='30';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E026905';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/531506';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-3UH,30,E026905,LSMSQ228H118_A';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-4.7UH,20,E013623,LSMSQ157H122-LSMSQ157H122';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='LSMSQ157H122';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SHIELDED POWER, DCR .0401OHM, 4.5A';
      MFG='COILCRAFT';
      MFG_PN='XAL4030-472MEC';
      AVE_COST='USD 370.2';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='9.2 YEARS';
      VALUE='4.7uH';
      CASE='1515';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005202';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E013623';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/130567';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-4.7UH,20,E013623,LSMSQ157H122';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-5.6UH,20,E027225,LSMSQ154H47_A-LSMSQ154H47_A';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='LSMSQ154H47_A';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SHIELDED POWER, 1.1A 0.26OHM DCR';
      MFG='COILCRAFT INC.';
      MFG_PN='LPS4012-562MRB';
      AVE_COST='USD 1.1347';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='7.5 YEARS';
      VALUE='5.6UH';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E027225';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/411615';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-5.6UH,20,E027225,LSMSQ154H47_A';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'IND_SM-600NH,20,E020702,LSMSQ157H47-LSMSQ157H47';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='IND';
      BODY_NAME='IND';
      JEDEC_TYPE='LSMSQ157H47';
      PHYS_DES_PREFIX='L';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IND SHIELDED POWER';
      MFG='COILCRAFT';
      MFG_PN='XFL4012-601MEB';
      AVE_COST='USD 478.4116';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='10.5 YEARS';
      VALUE='600nH';
      CASE='1515';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.coilcraft.com';
      TOL='20';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E020702';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/232173';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='IND_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='IND';
      PARENT_PPT_PART='IND_SM-600NH,20,E020702,LSMSQ157H47';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'LINLT1761_SM-LT1761ES5-SD#TRMPBF,E031208,TSOT-5-TSOT-5';
  pin
    'IN':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'SHDN_N':
      PIN_NUMBER='(3)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'ADJ':
      PIN_NUMBER='(4)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'OUT':
      PIN_NUMBER='(5)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='LINLT1761';
      BODY_NAME='LINLT1761';
      JEDEC_TYPE='TSOT-5';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='5';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-LIN 100MA, LOW NOISE, LDO MICROPOWER REGULATORS';
      MFG='LINEAR TECHNOLOGY';
      MFG_PN='LT1761ES5-SD#TRMPBF';
      AVE_COST='USD 1.8226';
      MFG_LEAD_TIME='6 WEEKS';
      EOL='10 YEARS';
      VALUE='LT1761ES5-SD#TRMPBF';
      CASE='TSOT23';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='5';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.linear.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E031208';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/756369';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='LINLT1761_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='LINLT1761';
      PARENT_PPT_PART='LINLT1761_SM-LT1761ES5-SD#TRMPBF,E031208,TSOT-5';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'LINLT1964_5_SM-LT1964ES5-5#TRPBF,E013330,TSOT-5-TSOT-5';
  pin
    'GND':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'IN':
      PIN_NUMBER='(2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'BYP':
      PIN_NUMBER='(3)';
      PIN_TYPE='ANALOG';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
      PINUSE='UNSPEC';
    'OUT':
      PIN_NUMBER='(5)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'SHDN_N':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='LINLT1964_5';
      BODY_NAME='LINLT1964_5';
      JEDEC_TYPE='TSOT-5';
      PHYS_DES_PREFIX='VR';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='5';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC-LIN LDO REG NEG LOW NOISE';
      MFG='LINEAR TECHNOLOGY';
      MFG_PN='LT1964ES5-5#TRPBF';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='LT1964ES5-5#TRPBF';
      CASE='TSOT-5';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='5 ';
      VOLTAGE='20V';
      URL='www.linear.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1004890';
      ROHS='Y';
      OTR='-40 TO 125C';
      WW_PN='E013330';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/25212';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='LINLT1964_5_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='LINLT1964_5';
      PARENT_PPT_PART='LINLT1964_5_SM-LT1964ES5-5#TRPBF,E013330,TSOT-5';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'LINLTC4415_SM-LTC4415EDHC#PBF,E027541,DFN16_5X3_PAD4_4X1_65-DFN16_5X3_PAD4_4X1_65';
  pin
    'CLIM1':
      PIN_NUMBER='(4)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'CLIM2':
      PIN_NUMBER='(5)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'EN1':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'EN2_N':
      PIN_NUMBER='(6)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'IN1_1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IN1_2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IN2_1':
      PIN_NUMBER='(7)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'IN2_2':
      PIN_NUMBER='(8)';
      BIDIRECTIONAL='TRUE';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='BI';
    'OUT1_1':
      PIN_NUMBER='(15)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'OUT1_2':
      PIN_NUMBER='(16)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'OUT2_1':
      PIN_NUMBER='(9)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'OUT2_2':
      PIN_NUMBER='(10)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'PAD':
      PIN_NUMBER='(PAD)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'STAT1_N':
      PIN_NUMBER='(14)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'STAT2_N':
      PIN_NUMBER='(11)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'WARN1_N':
      PIN_NUMBER='(13)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'WARN2_N':
      PIN_NUMBER='(12)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='LINLTC4415';
      BODY_NAME='LINLTC4415';
      JEDEC_TYPE='DFN16_5X3_PAD4_4X1_65';
      PHYS_DES_PREFIX='U';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='17';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC DUAL 4A IDEAL DIODES WITH ADJ CURRENT LIMIT, 1.7V - 5.5V';
      MFG='LINEAR TECHNOLOGY';
      MFG_PN='LTC4415EDHC#PBF';
      AVE_COST='USD 5.258';
      MFG_LEAD_TIME='8 WEEKS';
      EOL='10 YEARS';
      VALUE='LTC4415EDHC#PBF';
      CASE='DFN';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='17';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.linear.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +125C';
      WW_PN='E027541';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/557572';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='LINLTC4415_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='LINLTC4415';
      PARENT_PPT_PART='LINLTC4415_SM-LTC4415EDHC#PBF,E027541,DFN16_5X3_PAD4_4X1_65';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'NCTESTPAD_SM-TESTPAD,E019801,TPSMC40-TPSMC40';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='NCTESTPAD';
      BODY_NAME='NCTESTPAD';
      JEDEC_TYPE='TPSMC40';
      PHYS_DES_PREFIX='TP';
      CLASS='IO';
      PINCOUNT='1';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='TESTPAD SM';
      MFG='N/A';
      MFG_PN='NONE';
      VALUE='TESTPAD';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='1';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='N/A';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      ROHS='N/A';
      WW_PN='E019801';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/193799';
      PARENT_PART_TYPE='NCTESTPAD_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='NCTESTPAD';
      PARENT_PPT_PART='NCTESTPAD_SM-TESTPAD,E019801,TPSMC40';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'NCTESTPAD_TH-TESTPAD,E007450,TPC50D30-TPC50D30';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='NCTESTPAD';
      BODY_NAME='NCTESTPAD';
      JEDEC_TYPE='TPC50D30';
      PHYS_DES_PREFIX='TP';
      CLASS='IO';
      PINCOUNT='1';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='TEK PROBE';
      MFG='N/A';
      MFG_PN='NONE';
      VALUE='TESTPAD';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='1';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='N/A';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      ROHS='Y';
      WW_PN='E007450';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='NCTESTPAD_TH';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='NCTESTPAD';
      PARENT_PPT_PART='NCTESTPAD_TH-TESTPAD,E007450,TPC50D30';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RESTHERM_SM-220,E023781,N/A,N/A,R0603H35-R0603H35';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RESTHERM';
      BODY_NAME='RESTHERM';
      JEDEC_TYPE='R0603H35';
      PHYS_DES_PREFIX='RT';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PTC THERMISTOR';
      MFG='MURATA MANUFACTURING';
      MFG_PN='PRG18BB221MB1RB';
      AVE_COST='USD 0.1974';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='3.4 YEARS';
      VALUE='220';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.murata.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-10C TO +60C';
      WW_PN='E023781';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/373633';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RESTHERM_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RESTHERM';
      PARENT_PPT_PART='RESTHERM_SM-220,E023781,N/A,N/A,R0603H35';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-0,E003438,N/A,5,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES CHIP SMD JMPR';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2GE0R00X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='0';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='A003-0021-001';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1138_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7000282';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003438';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/454650';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-0,E003438,N/A,5,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-1,E010031,1/16W,5,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES CHIP R0402';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2GEJ1R0X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='1';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='5';
      PPM='-0.166666667';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005443';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E010031';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/454650';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-1,E010031,1/16W,5,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-1.3K,E015613,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1301X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='1.3K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005530';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E015613';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-1.3K,E015613,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-1.47K,E007637,0.1W,1,R0603-R0603,R0603L';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0603';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES GEN PURPOSE CHIP 0603';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='RC0603FR-071K47L';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='1.47K';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='R0603L';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='0.1W';
      STOCKROOM_WL='A003-0032-119';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005542';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E007637';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/435610';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-1.47K,E007637,0.1W,1,R0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-1.6K,E016212,0.063W,0.1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES METAL THIN FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERA-2AEB162X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='1.6K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='0.1';
      PPM='+/-25';
      WATTAGE='0.063W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005589';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E016212';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-1.6K,E016212,0.063W,0.1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-10,E013982,1/20W,1,R0201-R0201';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0201';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PREC THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-1GNF10R0C';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='10';
      CASE='0201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='200';
      WATTAGE='1/20W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005640';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E013982';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-10,E013982,1/20W,1,R0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-10.7K,E019637,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES STD THICK FILM CHIP';
      MFG='VISHAY';
      MFG_PN='CRCW040210K7FKED';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='10.7K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.vishayfoilresistors.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005688';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E019637';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/190915';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-10.7K,E019637,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-100,E003760,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES FILM SMD 0402';
      MFG='VENKEL';
      MFG_PN='CR0402-16W-1000FPT';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='100';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='N/A';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-014';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='749_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003760';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/478848';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-100,E003760,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-100,E016329,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1000X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='100';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005699';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E016329';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-100,E016329,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-100K,E003796,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1003X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='100K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-053';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='41816DG575';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1422_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003796';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-100K,E003796,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-105K,E019614,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES STD THICK FILM CHIP';
      MFG='VISHAY';
      MFG_PN='CRCW0402105KFKED';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='105K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.vishayfoilresistors.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005817';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E019614';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/190915';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-105K,E019614,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-10K,E003751,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1002X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='10K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-004';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='41816DG719';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7000582';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003751';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-10K,E003751,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-11.3K,E019952,1/16W,0.1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES THIN FILM CHIP';
      MFG='TE CONNECTIVITY';
      MFG_PN='CPF0402B11K3E1';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='11.3K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.te.com';
      TOL='0.1';
      PPM='+/-25';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E019952';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/127800';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-11.3K,E019952,1/16W,0.1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-11K,E015614,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1102X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='11K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7005990';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E015614';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-11K,E015614,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-120,E011549,1/20W,1,R0201-R0201';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0201';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP 0201';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-1GEF1200C';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='120';
      CASE='0201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/20W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7006028';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E011549';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-120,E011549,1/20W,1,R0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-120K,E015615,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1203X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='120K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7006037';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E015615';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-120K,E015615,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-124,E004853,1/10W,1,R0603-R0603,R0603L';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0603';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP R0603';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-3EKF1240V';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='124';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='R0603L';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='A003-0062-019';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7006051';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E004853';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-124,E004853,1/10W,1,R0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-14.3K,E014068,1/20W,1,R0201-R0201';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0201';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-1GNF1432C';
      AVE_COST='USD 0.0051';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='15.2 YEARS';
      VALUE='14.3K';
      CASE='0201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-200';
      WATTAGE='1/20W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1408_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7006137';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E014068';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-14.3K,E014068,1/20W,1,R0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-15K,E007441,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1502X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='15K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1516_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7006233';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E007441';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-15K,E007441,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-16.2K,E022435,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1622X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='16.2K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E022435';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-16.2K,E022435,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-165K,E026053,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES THICK FILM CHIP, GENERAL PURPOSE';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='RC0402FR-07165KL';
      AVE_COST='USD 0.0026';
      MFG_LEAD_TIME='18 WEEKS';
      EOL='6.9 YEARS';
      VALUE='165K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E026053';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/435610';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-165K,E026053,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-17.8K,E011033,1/10W,1,R0603-R0603,R0603L';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0603';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP R0603';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-3EKF1782V';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='17.8K';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='R0603L';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7006321';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E011033';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-17.8K,E011033,1/10W,1,R0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-1K,E003763,1/10W,1,R0402-R0402';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1001X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='1K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='(R0402L,R0402L_ALT)';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-019';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='751_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7001202';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003763';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-1K,E003763,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-1K,E003763,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF1001X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='1K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-019';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='751_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7001202';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003763';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-1K,E003763,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-1K,E005978,1/16W,0.1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES ULTRA-PRECISION ULTRA-RELIABILITY MF CHIP';
      MFG='SUSUMU CO, LTD';
      MFG_PN='RG1005P-102-B-T5';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='1K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.susumu.co.jp/english/index.html';
      TOL='0.1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0093-003';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7006573';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E005978';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/446495';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-1K,E005978,1/16W,0.1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-2,E022716,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES THICK FILM CHIP';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='RC0402FR-072RL';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='2';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-25';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E022716';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/435610';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-2,E022716,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-2.21K,E003783,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF2211X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='2.21K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-040';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7006533';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003783';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-2.21K,E003783,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-2.49K,E007345,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF2491X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='2.49K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='ADD_TO_STOCK456';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7006566';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E007345';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-2.49K,E007345,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-200K,E015343,1/10W,1,R0603-R0603,R0603L';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0603';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-3EKF2003V';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='200K';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='R0603L';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E015343';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-200K,E015343,1/10W,1,R0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-20K,E003791,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF2002X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='20K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-048';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='41816DG1537';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1264_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003791';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-20K,E003791,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-21K,E021794,1/10W,1,R0603-R0603,R0603L';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0603';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-3EKF2102V';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='21K';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='R0603L';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E021794';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-21K,E021794,1/10W,1,R0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-22,E024499,1/20W,1,R0201-(),R0201';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0201';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES HIGH PRECISION METAL THIN FILM CHIP';
      MFG='SUSUMU CO, LTD';
      MFG_PN='RR0306R-220-F';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='22';
      CASE='0201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='15V';
      URL='www.susumu-usa.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/20W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E024499';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/8357';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-22,E024499,1/20W,1,R0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-22,E024499,1/20W,1,R0201-R0201';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0201';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES HIGH PRECISION METAL THIN FILM CHIP';
      MFG='SUSUMU CO, LTD';
      MFG_PN='RR0306R-220-F';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='22';
      CASE='0201';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='15V';
      URL='www.susumu-usa.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/20W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E024499';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/8357';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-22,E024499,1/20W,1,R0201';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-22K,E018369,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES GEN PURPOSE CHIP';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='RC0402FR-0722KL';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='22K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1615_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7006839';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E018369';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/435610';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-22K,E018369,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-23.2K,E019517,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES THICK FILM CHIP';
      MFG='MULTICOMP (SPC)';
      MFG_PN='MC 0.0625W 0402 1% 23K2';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='23.2K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.spctechnology.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7006846';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E019517';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/137559';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-23.2K,E019517,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-24.3K,E024557,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES GEN PURPOSE THICK FILM CHIP';
      MFG='STACKPOLE ELECTRONICS, INC.';
      MFG_PN='RMCF0402FT24K3';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='24.3K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.seielect.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +105C';
      WW_PN='E024557';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/417596';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-24.3K,E024557,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-240,E010877,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF2400X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='240';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1611_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7006893';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E010877';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-240,E010877,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-27.4K,E021819,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF2742X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='27.4K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E021819';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-27.4K,E021819,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-2K,E003752,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF2001X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='2K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-005';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003752';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-2K,E003752,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-3.83K,E020197,1/16W,0.1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES METAL THIN FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERA-2AEB3831X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='3.83K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='0.1';
      PPM='+/-25';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E020197';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-3.83K,E020197,1/16W,0.1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-3.9K,E014697,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF3901X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='3.9K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7007165';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E014697';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-3.9K,E014697,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-33,E020519,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF33R0X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='33';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E020519';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-33,E020519,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-35.7K,E016592,1/10W,1,R0603-R0603,R0603L';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0603';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-3EKF3572V';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='35.7K';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='R0603L';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E016592';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-35.7K,E016592,1/10W,1,R0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-3K,E013586,1/10W,1,R0603-R0603,R0603L';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0603';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-3EKF3001V';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='3K';
      CASE='0603';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='R0603L';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E013586';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-3K,E013586,1/10W,1,R0603';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-3K,E022429,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF3001X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='3K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +125C';
      WW_PN='E022429';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-3K,E022429,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-4.02K,E004026,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF4021X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='4.02K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-066';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7007475';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E004026';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-4.02K,E004026,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-4.02K,E011895,1/16W,0.1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES THIN FILM CHIP';
      MFG='SUSUMU CO, LTD';
      MFG_PN='RG1005P-4021-B-T5';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='4.02K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.susumu.co.jp';
      TOL='0.1';
      PPM='+/-25';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7007474';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E011895';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/446495';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-4.02K,E011895,1/16W,0.1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-4.7,E004023,1/8W,5,R0805-R0805';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0805';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES FILM SMD 0805';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-6RQJ4R7V';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='4.7';
      CASE='0805';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='(R0805L)';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='5';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/8W';
      STOCKROOM_WL='A003-0089-001';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7007517';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E004023';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431270';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-4.7,E004023,1/8W,5,R0805';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-4.7K,E008190,1/10W,1,R0402-(),R0402';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF4701X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='4.7K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1548_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7007535';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E008190';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-4.7K,E008190,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-4.7K,E008190,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF4701X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='4.7K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1548_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7007535';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E008190';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-4.7K,E008190,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-4.99,E016554,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES STD THICK FILM CHIP';
      MFG='VISHAY';
      MFG_PN='CRCW04024R99FKED';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='4.99';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.vishayfoilresistors.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7007550';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E016554';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/190915';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-4.99,E016554,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-4.99K,E006643,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF4991X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='4.99K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-080';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='41816JH612';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='1263_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E006643';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-4.99K,E006643,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-43.2K,E018504,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF4322X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='43.2K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7007631';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E018504';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-43.2K,E018504,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-46.4K,E011115,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF4642X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='46.4K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7007674';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E011115';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-46.4K,E011115,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-47.5K,E013598,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF4752X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='47.5K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E013598';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-47.5K,E013598,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-470,E014032,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES GEN PURPOSE CHIP';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='RC0402FR-07470RL';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='470';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7007704';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E014032';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/435610';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-470,E014032,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-49.9,E003114,1/4W,1,R1206-R1206';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R1206';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP R1206';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-8ENF49R9V';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='49.9';
      CASE='1206';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/4W';
      STOCKROOM_WL='A003-0014-026';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='41816DG151';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='601_CAB3';
      STOCKROOM_NSH='7007761';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003114';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-49.9,E003114,1/4W,1,R1206';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-5.1K,E010267,1/16W,0.1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES METAL FILM CHIP 0402';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERA-2AEB512X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='5.1K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='25V';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='0.1';
      PPM='25';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0093-008';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='41816DG1569';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E010267';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/445472';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-5.1K,E010267,1/16W,0.1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-6.49K,E026140,1/10W,1,R0402-R0402';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF6491X';
      AVE_COST='USD 0.003';
      MFG_LEAD_TIME='6 WEEKS';
      EOL='6.9 YEARS';
      VALUE='6.49K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='(R0402L)';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E026140';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-6.49K,E026140,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-69.8K,E019611,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES STD THICK FILM CHIP';
      MFG='VISHAY';
      MFG_PN='CRCW040269K8FKED';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='69.8K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.vishayfoilresistors.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7008276';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E019611';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/190915';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-69.8K,E019611,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-8.06K,E021385,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF8061X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='8.06K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E021385';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-8.06K,E021385,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-8.25K,E013600,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF8251X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='8.25K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E013600';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-8.25K,E013600,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-80.6,E022369,1/16W,0.1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES METAL THIN FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERA-2AEB80R6X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='80.6';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='0.1';
      PPM='+/-25';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E022369';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-80.6,E022369,1/16W,0.1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-82.5K,E025324,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES STANDARD THICK FILM CHIP';
      MFG='VISHAY';
      MFG_PN='CRCW040282K5FKED';
      AVE_COST='USD 0.0042';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.9 YEARS';
      VALUE='82.5K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.vishay.com';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7001043';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E025324';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/190915';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-82.5K,E025324,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-820K,E005793,1/8W,1,R0805-R0805';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0805';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RESISTOR 0805';
      MFG='YAGEO';
      MFG_PN='RC0805FR-07820KL';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='820K';
      CASE='0805';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='(R0805L)';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.yageo.com';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/8W';
      STOCKROOM_WL='A003-0027-209';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='41816JH1343';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7000247';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E005793';
      ALT_PN1='E004204';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/435610';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-820K,E005793,1/8W,1,R0805';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-9.09K,E003770,1/16W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF9091X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='9.09K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='1/16W';
      STOCKROOM_WL='A003-0035-027';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='41816JH1211';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='7008502';
      ROHS='Y';
      OTR='N/A';
      WW_PN='E003770';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-9.09K,E003770,1/16W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'RES_SM-90.9K,E019943,1/10W,1,R0402-R0402,R0402L_ALT';
  pin
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      PIN_GROUP='1';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='RES';
      BODY_NAME='RES';
      JEDEC_TYPE='R0402';
      PHYS_DES_PREFIX='R';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='2';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='RES PRECISION THICK FILM CHIP';
      MFG='PANASONIC';
      MFG_PN='ERJ-2RKF9092X';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='90.9K';
      CASE='0402';
      JEDEC_REV='B-00';
      ALT_SYMBOLS='R0402L_ALT';
      PIN_COUNT='2';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='industrial.panasonic.com/ww';
      TOL='1';
      PPM='+/-100';
      WATTAGE='1/10W';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +155C';
      WW_PN='E019943';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/431273';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='RES_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='RES';
      PARENT_PPT_PART='RES_SM-90.9K,E019943,1/10W,1,R0402';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'SWSPST5P_V2_SM-PTS840 GKP SMTR LFS,E024294,SWSML140W138H55-SWSML140W138H55';
  pin
    'N2':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N3':
      PIN_NUMBER='(3)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N4':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N5':
      PIN_NUMBER='(5)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'N1':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='UNSPEC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='SWSPST5P_V2';
      BODY_NAME='SWSPST5P_V2';
      JEDEC_TYPE='SWSML140W138H55';
      PHYS_DES_PREFIX='S';
      CLASS='DISCRETE';
      PINCOUNT='5';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='SW TACTILE SPST-NO';
      MFG='C&AMP;K COMPONENTS';
      MFG_PN='PTS840 GKP SMTR LFS';
      AVE_COST='USD 0.1735';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='11.9 YEARS';
      VALUE='PTS840 GKP SMTR LFS';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='5';
      VOLTAGE='12V';
      URL='www.ck-components.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E024294';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/401204';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='SWSPST5P_V2_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='SWSPST5P_V2';
      PARENT_PPT_PART='SWSPST5P_V2_SM-PTS840 GKP SMTR LFS,E024294,SWSML140W138H55';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'TRANIRLMLXXXX_SM-IRLML5103TRPBF,E010204,SOT23-M3-SOT23-M3';
  pin
    'D':
      PIN_NUMBER='(3)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'G':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'S':
      PIN_NUMBER='(2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='TRANIRLMLXXXX';
      BODY_NAME='TRANIRLMLXXXX';
      JEDEC_TYPE='SOT23-M3';
      PHYS_DES_PREFIX='Q';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='3';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='TRANS HEXFET POWER MOSFET';
      MFG='INFINEON TECHNOLOGIES AG';
      MFG_PN='IRLML5103TRPBF';
      AVE_COST='USD 0.1121';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='IRLML5103TRPBF';
      CASE='SOT-23';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='3 ';
      VOLTAGE='30V';
      URL='www.irf.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='A006-0013-024';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='42005LA017';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1004622';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +150C';
      WW_PN='E010204';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/14370';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='TRANIRLMLXXXX_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='TRANIRLMLXXXX';
      PARENT_PPT_PART='TRANIRLMLXXXX_SM-IRLML5103TRPBF,E010204,SOT23-M3';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'TRANNMOSFET_V8_SM-BSS123LT1G,E022331,SOT23-SOT23';
  pin
    'S':
      PIN_NUMBER='(2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'D':
      PIN_NUMBER='(3)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'G':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='TRANNMOSFET_V8';
      BODY_NAME='TRANNMOSFET_V8';
      JEDEC_TYPE='SOT23';
      PHYS_DES_PREFIX='Q';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='3';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='TRAN N-CHANNEL POWER MOSFET';
      MFG='ON SEMICONDUCTOR';
      MFG_PN='BSS123LT1G';
      AVE_COST='USD 0.0361';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='BSS123LT1G';
      CASE='SOT-23';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='3';
      VOLTAGE='100V';
      URL='www.onsemi.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +150C';
      WW_PN='E022331';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/305346';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='TRANNMOSFET_V8_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='TRANNMOSFET_V8';
      PARENT_PPT_PART='TRANNMOSFET_V8_SM-BSS123LT1G,E022331,SOT23';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'TRANNMOSFET_V8_SM-BSS138LT1G,E018770,SOT23-SOT23';
  pin
    'S':
      PIN_NUMBER='(2)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'D':
      PIN_NUMBER='(3)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'G':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='TRANNMOSFET_V8';
      BODY_NAME='TRANNMOSFET_V8';
      JEDEC_TYPE='SOT23';
      PHYS_DES_PREFIX='Q';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='3';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='TRAN N-CHAN POWER MOSFET';
      MFG='ON SEMICONDUCTOR';
      MFG_PN='BSS138LT1G';
      AVE_COST='USD 0.0404';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='6.4 YEARS';
      VALUE='BSS138LT1G';
      CASE='SOT-23';
      JEDEC_REV='A-01';
      ALT_SYMBOLS='';
      PIN_COUNT='3';
      VOLTAGE='50V';
      URL='www.onsemi.com';
      TOL='N/A';
      PPM='N/A';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='1004217';
      ROHS='Y';
      OTR='-55C TO +150C';
      WW_PN='E018770';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/156815';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='TRANNMOSFET_V8_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='TRANNMOSFET_V8';
      PARENT_PPT_PART='TRANNMOSFET_V8_SM-BSS138LT1G,E018770,SOT23';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'XTALOSC4P_V7_SM-24MEGHZ,E022374,YSML98W79H35-YSML98W79H35';
  pin
    'STANDBY':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'OUTPUT':
      PIN_NUMBER='(3)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='XTALOSC4P_V7';
      BODY_NAME='XTALOSC4P_V7';
      JEDEC_TYPE='YSML98W79H35';
      PHYS_DES_PREFIX='Y';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='4';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC CRYSTAL ULTRA MINIATURE PURE SILICON';
      MFG='ABRACON';
      MFG_PN='ASDMB-24.000MHZ-LC-T';
      AVE_COST='USD 0.6789';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='3.6 YEARS';
      VALUE='24MEGHZ';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='4';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.abracon.com';
      TOL='N/A';
      PPM='50';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E022374';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/388858';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='XTALOSC4P_V7_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='XTALOSC4P_V7';
      PARENT_PPT_PART='XTALOSC4P_V7_SM-24MEGHZ,E022374,YSML98W79H35';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'XTALOSC4P_V7_SM-33.333MEGHZ,E024048,YSML98W79H35-YSML98W79H35';
  pin
    'STANDBY':
      PIN_NUMBER='(1)';
      INPUT_LOAD='(-0.01,0.01)';
      PINUSE='IN';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'OUTPUT':
      PIN_NUMBER='(3)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='XTALOSC4P_V7';
      BODY_NAME='XTALOSC4P_V7';
      JEDEC_TYPE='YSML98W79H35';
      PHYS_DES_PREFIX='Y';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='4';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC CRYSTAL 2ND GEN MEMS CLOCK OSCILLATOR';
      MFG='ABRACON';
      MFG_PN='ASDMB-33.333MHZ-LC-T';
      AVE_COST='USD 0.582';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='4.3 YEARS';
      VALUE='33.333MEGHZ';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='';
      PIN_COUNT='4';
      VOLTAGE='N/A';
      URL='www.abracon.com';
      TOL='N/A';
      PPM='+/-50';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-40C TO +85C';
      WW_PN='E024048';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/388858';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='XTALOSC4P_V7_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='XTALOSC4P_V7';
      PARENT_PPT_PART='XTALOSC4P_V7_SM-33.333MEGHZ,E024048,YSML98W79H35';
  end_body;
end_primitive;
primitive 'XTALOSC4P_V9_SM-20MHZ,E024704,YSML197W126H59-2-YSML197W126H59-2';
  pin
    'NC':
      PIN_NUMBER='(1)';
      PINUSE='NC';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'GND':
      PIN_NUMBER='(2)';
      PINUSE='GROUND';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
    'OUTPUT':
      PIN_NUMBER='(3)';
      OUTPUT_LOAD='(1.0,-1.0)';
      PINUSE='OUT';
    'VCC':
      PIN_NUMBER='(4)';
      PINUSE='POWER';
      NO_LOAD_CHECK='Both';
      NO_IO_CHECK='Both';
      NO_ASSERT_CHECK='TRUE';
      NO_DIR_CHECK='TRUE';
      ALLOW_CONNECT='TRUE';
  end_pin;
  body
      PART_NAME='XTALOSC4P_V9';
      BODY_NAME='XTALOSC4P_V9';
      JEDEC_TYPE='YSML197W126H59-2';
      PHYS_DES_PREFIX='Y';
      CLASS='IC';
      PINCOUNT='4';
      HLM_STATUS='REL';
      DESCRIPTION='IC XTAL HCMOS TXCO/VCTCXO';
      MFG='FOX ELECTRONICS';
      MFG_PN='FOX924B-20.000';
      AVE_COST='N/A';
      MFG_LEAD_TIME='N/A';
      EOL='N/A';
      VALUE='20MHZ';
      CASE='N/A';
      JEDEC_REV='A-00';
      ALT_SYMBOLS='()';
      PIN_COUNT='4';
      VOLTAGE='3.3V';
      URL='www.foxonline.com';
      TOL='N/A';
      PPM='1.5';
      WATTAGE='N/A';
      STOCKROOM_WL='N/A';
      STOCKROOM_LK='N/A';
      STOCKROOM_GT='N/A';
      STOCKROOM_SJ='N/A';
      STOCKROOM_GBO='N/A';
      STOCKROOM_NSH='N/A';
      ROHS='Y';
      OTR='-30C TO +85C';
      WW_PN='E024704';
      ALT_PN1='N/A';
      ALT_PN2='N/A';
      SCD='http://wwmfg.analog.com/wwmfg/apps/Hlm/Attachment/View/51186';
      IMPLEMENTATION='N/A';
      PARENT_PART_TYPE='XTALOSC4P_V9_SM';
      SCH_MODIFIED_PART='TRUE';
      PARENT_PPT='XTALOSC4P_V9';
      PARENT_PPT_PART='XTALOSC4P_V9_SM-20MHZ,E024704,YSML197W126H59-2';
  end_body;
end_primitive;
END.
